<!--
author:    Hilke Domsch; Volker Göhler
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
version:   0.0.11
date:      2025-07-21

language:  de
narrator:  Deutsch Female

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Arbeits--und-Gesundheitsschutz/blob/main/materials/arbeitsschutz_leitern2.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Telesteps_telescopic_ladder_-_closed.jpg/960px-Telesteps_telescopic_ladder_-_closed.jpg

comment:   Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz - Leitern II

attribute:
  - Sicherheitszeichen von [Berufsgenossenschaft Holz und Metall](https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen)
  - title image Von Mark Hunter - https://www.flickr.com/photos/toolstop/4986746659/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81370072

link:      style.css

import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md

tags:      Arbeitssicherheit,
           Gesundheitsschutz,
           Leitern
-->

# Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz - Leitern II

Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, Unfälle und Erkrankungen sollen gar nicht erst entstehen.
Dazu ist es wichtig, Gefahrenhinweise und Symbole richtig zu verstehen.\
Vor allem junge Menschen sind am Arbeitsplatz besonders gefährdet, weil sie (noch) nicht über alle nötigen Kenntnisse verfügen.

Dieses Quiz zeigt Ihnen, wie gut Sie sich bereits auskennen!

> __Hinweis:__ Es können mehrere Antworten richtig sein.

-------------------

![Arbeitsschutz](../assets/img/schilder_an_zaun.jpg "_Quelle: Pixabay, planet-fox_")<!-- style="max-width: 700px; width: 100%" -->

<!-- class="highlight"-->
Viel Erfolg!
------------


## Schwerpunkt: Leitern

> Leitern werden im Arbeitsalltag häufig genutzt.
>
> Sie sind oft Auslöser für Unfälle.
>
> Es ist wichtig, die grundlegenden Sicherheitsregeln zu kennen und zu beachten.

<!-- class="highlight" -->
Schauen Sie sich als Erstes das Video an.


!?[Leitern Lehre to Go](https://www.youtube.com/watch?v=zyfX3ZtkrMI "_Quelle: Lehre fördern_")

<!-- class="highlight" -->
Testen Sie nun Ihr Wissen!



### 1. Leiter-Piktogramme I

> Beachten Sie bei der Verwendung von Leitern immer die relevanten Sicherheitsregeln und Vorschriften.
>
> Durch regelmäßige Kontrolle, richtige Auswahl und sachgemäßen Umgang lassen sich Unfälle vermeiden und die Gesundheit schützen.

-------------------

__Ordnen Sie die Piktogramme der richtigen Bedeutung zu.__

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [[@Leitern.Nur_an_sichere_Flaechen_anlegen(10)] [@Leitern.Nicht_uebertreten(10)] [@Leitern.Ebener_und_tragfaehiger_Untergrund(10)]]
- [ ( ) ( ) ( ) ]  Die obersten 3 Sprossen nicht benutzen
- [ ( ) ( ) ( ) ]  Nicht auf die obersten Sprossen treten
- [ ( ) (X) ( ) ]  Nicht übertreten
- [ ( ) ( ) (x) ]  ebener und tragfähiger Untergrund
- [ (X) ( ) ( ) ]  Nur an sichere Flächen anlegen
*****************************************************

> __Ausführliche Erklärung:__
>
> Die drei Piktogramme stehen für grundlegende Sicherheitsregeln im Umgang mit Leitern:
>
> - __Nur an sichere Flächen anlegen:__ Die Leiter muss immer an einer stabilen, tragfähigen Fläche angelehnt werden. Wird die Leiter z.B. an eine rutschige Wand oder einen instabilen Untergrund gestellt, kann sie leicht wegrutschen oder umkippen. Das richtige Anlegen ist daher entscheidend, um Stürze zu vermeiden.
>
> - __Nicht übertreten:__ Das Symbol weist darauf hin, dass man die Leiter nicht übertreten darf, also nicht von der Leiter auf eine andere Ebene (z.B. ein Dach oder ein Gerüst) steigen soll. Beim Übertreten verliert man leicht das Gleichgewicht, da die Leiter nicht fest mit der anderen Fläche verbunden ist. Viele schwere Unfälle passieren genau bei diesem Schritt.
>
> - __Ebener und tragfähiger Untergrund:__ Die Leiter darf nur auf einem festen, ebenen und tragfähigen Boden aufgestellt werden. Steht sie auf unebenem, weichem oder rutschigem Untergrund, kann sie wegsacken oder kippen. Ein sicherer Stand ist die Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten auf der Leiter.
>
> **Fazit:**
> Diese Regeln und Symbole sind nicht nur Vorschrift, sondern schützen aktiv vor typischen Unfallursachen beim Arbeiten mit Leitern. Wer sie beachtet, sorgt für die eigene Sicherheit und die der Kollegen.

*****************************************************


### 2. Leiter-Piktogramme II

<!-- class="highlight"-->
__Ordnen Sie die Piktogramme der richtigen Bedeutung zu.__

<!-- data-randomize data-show-partial-solution-->
- [[@Leitern.Maximale_Belastung(10)] [@Leitern.Nicht_uebersteigen(10)] [@Leitern.Anlegewinkel_beachten(10)]]
- [ (X) ( ) ( ) ]  Maximale Belastung
- [ ( ) (X) ( ) ]  Nicht übersteigen
- [ ( ) ( ) ( ) ]  Nicht übertreten
- [ ( ) ( ) (x) ]  Anlegewinkel beachten
- [ ( ) ( ) ( ) ]  Achtung! Leiter kippt!
*****************************************************

> __Auflösung:__
>
> Die richtige Zuordnung dieser wichtigen Sicherheitssymbole ist:
>
> 1. __Maximale Belastung:__ Das erste Piktogramm zeigt die maximale Belastbarkeit der Leiter an. Jede Leiter ist nur für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt. Die Überschreitung kann zum Materialversagen und schweren Unfällen führen. Die Belastungsgrenze ist auf jeder Leiter angegeben und muss unbedingt beachtet werden.
>
> 2. __Nicht übersteigen:__ Das zweite Symbol warnt davor, die oberen Sprossen zu übersteigen. Es ist gefährlich, von der Leiter auf andere Flächen zu steigen, da die Leiter dabei wegrutschen kann. Viele Unfälle passieren genau in diesem Moment, wenn das Gleichgewicht verloren geht.
>
> 3. __Anlegewinkel beachten:__ Das dritte Piktogramm weist auf den korrekten Anlegewinkel hin. Eine Anlegeleiter sollte in einem Winkel von etwa 65-75 Grad (Faustregel: 1:4) aufgestellt werden. Bei zu steilem Winkel kippt die Leiter leicht nach hinten, bei zu flachem Winkel kann sie wegrutschen.
>
> Die Kenntnisse dieser Symbole und ihrer Bedeutung sind wesentlich für die Arbeitssicherheit. Sie tragen dazu bei, Unfälle mit Leitern zu vermeiden und die Gesundheit am Arbeitsplatz zu schützen.

*****************************************************


### 3. Piktrogramm "Spreizsicherung"

<!-- class="highlight" -->
__Welches der Symbole warnt: Spreizsicherung einlegen! 🤔__

<!-- data-randomize -->
- [[X]] @Leitern.Spreizsicherung_einlegen(10)
- [[ ]] @Leitern.Nicht_als_Anlegeleiter_nutzen(10)
- [[ ]] @Leitern.Stahlspitzen_auf_nachgiebigem_Untergrund(10)
*****************************************************

> __Auflösung:__
>
> Die richtige Antwort ist das erste Symbol: __Spreizsicherung einlegen__.
>
> Spreizsicherungen sind bei Steh- und Sprossenstehleitern unerlässlich. Sie verhindern das unbeabsichtigte Zusammenklappen der Leiter während der Benutzung. Eine nicht eingelegte Spreizsicherung ist eine häufige Unfallursache, da die Leiter plötzlich zusammenklappen kann, was zu schweren Stürzen führt. Daher ist es wichtig, vor jeder Benutzung zu prüfen, ob die Spreizsicherung korrekt eingerastet ist.
>
> Die beiden anderen Symbole beziehen sich auf andere wichtige Sicherheitsaspekte bei der Leiternutzung, nicht jedoch auf die Spreizsicherung.

*****************************************************


### 4. Piktogramm "Keine Anlegeleiter"

<!-- class="highlight" -->
__Welches der Symbole zeigt an, dass die Leiter nicht als Anlegeleiter genutzt werden darf?__

<!-- data-randomize -->
- [[ ]] @Leitern.Anlegewinkel_beachten(10)
- [[ ]] @Leitern.Nur_eine_Person(10)
- [[X]] @Leitern.Nicht_als_Anlegeleiter_nutzen(10)
*****************************************************

> __Auflösung:__
>
> Die richtige Antwort ist das dritte Symbol: __Nicht als Anlegeleiter nutzen__.
>
> Dieses wichtige Sicherheitssymbol warnt davor, dass bestimmte Leitern (insbesondere Stehleitern) nur als Stehleiter und nicht als Anlegeleiter verwendet werden dürfen. Die Konstruktion dieser Leitern ist nicht für die seitliche Belastung ausgelegt, die beim Anlegen entsteht. Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Leiter brechen oder wegrutschen.
>
> Leitern sind für spezifische Verwendungszwecke konzipiert, und die Beachtung dieser Einschränkungen ist entscheidend für die Sicherheit am Arbeitsplatz.

*****************************************************



### 5. Piktogramm "Nicht übertreten"

<!-- class="highlight" -->
__Welches der Symbole zeigt an, dass nicht übertreten werden darf?__

<!-- data-randomize -->
- [[ ]] @Leitern.Die_obersten_3_Sprossen_nicht_besteigen(10)
- [[x]] @Leitern.Nicht_uebersteigen(10)
- [[ ]] @Leitern.Nicht_uebertreten(10)
*****************************************************

> __Auflösung:__
>
> Die richtige Antwort ist das mittlere Symbol: __Nicht übersteigen__.
>
> Dieses Piktogramm warnt davor, von einer Leiter auf andere Flächen (wie Dachflächen, Gerüste, etc.) überzusteigen. Beim Übersteigen kann die Leiter leicht wegrutschen, da der Körperschwerpunkt seitlich über die Leiter hinausragt. Dies führt häufig zu gefährlichen Stürzen und zählt zu den häufigsten Unfallursachen bei der Arbeit mit Leitern.
>
> Die sichere Alternative ist, eine Leiter mit ausreichender Höhe zu wählen oder ein geeignetes Arbeitsgerüst zu verwenden.

*****************************************************



### 6. Piktogramm "Nur eine Person"

<!-- class="highlight" -->
__Welches der Symbole zeigt an, dass die Leiter nur von einer Person genutzt werden darf?__

- [[ ]] @Leitern.Anlegewinkel_beachten(10)
- [[x]] @Leitern.Nur_eine_Person(10)
- [[ ]] @Leitern.Nicht_als_Anlegeleiter_nutzen(10)
*****************************************************

> __Auflösung:__
>
> Die richtige Antwort ist das mittlere Symbol: __Nur eine Person__.
>
> Dieses Piktogramm zeigt an, dass die Leiter ausschließlich von einer Person zur Zeit benutzt werden darf. Leitern sind in der Regel nur für das Gewicht und die Belastung durch eine einzelne Person ausgelegt. Eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen kann zu:
>
> - Überlastung der Konstruktion
> - Stabilitätsverlust und Kippen der Leiter
> - Erhöhtem Schwankungsrisiko führen
>
> Besonders bei gleichzeitigen Bewegungen mehrerer Personen steigt die Unfallgefahr deutlich an. Diese Regel gilt für die meisten handelsüblichen Leitern im Arbeitsalltag.

*****************************************************



### Piktogramme Arbeits- und Gesundheitsschutz I

<!-- class="highlight" -->
__Welche Symbole regeln den Umgang mit Leitern? 🤔__


<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropmultiple(@uid,@Leitern.Nur_eine_Person.src|@Leitern.Anlegewinkel_beachten.src|@Leitern.Mindestens_1_m_Ueberstand.src,@Warnzeichen.Hindernisse_am_Boden.src|@Warnzeichen.Automatischer_Anlauf.src|@Gebotszeichen.Handlauf.src|@Rettungszeichen.Erste_Hilfe.src)



### Piktogramme Arbeits- und Gesundheitsschutz I

<!-- class="highlight" -->
__Welche Symbole regeln den Umgang mit Leitern bei der Arbeit?__

@dragdropmultiple(@uid,@Leitern.Witterungsbedingungen.src|@Leitern.Stahlspitzen_auf_nachgiebigem_Untergrund.src,@Verbotszeichen.Besteigen_fuer_Unbefugte_verboten.src|@Warnzeichen.Absturzgefahr.src|@Brandschutzzeichen.Feuerleiter.src|@Gebotszeichen.Uebergang.src)



## Geschafft! 🙌

<!-- class="highlight" style="font-size: large"-->
> Tipp:
>
> Weitere Informationen und alle Sicherheitszeichen finden Sie auf der BGHM-Webseite:
>
> https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen

--------------------

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
