<!--
author:    Hilke Domsch; Florian Riefling
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
version:   0.1.2
date:      2025-12-11

narrator:  Deutsch Female
language:  de

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Malerhandwerk/blob/main/materials/maler_mgi104.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      ../assets/img/bauwerk_schichten.jpg

attribute: https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/im-modernen-stil-haus-im-bau_997935.htm#fromView=keyword&page=2&position=46&uuid=e3d1e428-80f1-4fcc-b9e4-1cd4e3b5de48&query=Waermedaemmung

comment:   Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen (Maler- und Lackiererhandwerk)

link:      style.css

import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Holzarten/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md

title:     MGI 1-04 -- Gestalten und in Stand setzen einer Fassade

tags:      Maler,
           Lackierer,
           Handwerk,
           Wärmedämmung,
           Verbundsystem,
           Wärme-Dämm-Verbundsystem,
           Armierungsmasse,
           Strukturputz,
           Fassade

@style
div.pool-container img[style] {
    width:1000px !important;
    height: 100% !important;
    max-height: 100% !important;
    max-width: 96% !important;
    object-fit: contain !important;
    flex: 4;
}
div.pool-container {
    padding-left: 2px !important;
}
@end
-->

# MGI 1-04: Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen (WDVS) 🧑‍🎨

Sie haben im Kurs gelernt, wie ein Wärme-Dämm-Verbund-System verarbeitet wird.

Mit den folgenden Fragen, können Sie Ihr Wissen überprüfen...

📘 zum kompletten __Arbeitsablauf eines WDVS__ <br>
📘 zur korrekten __Reihenfolge der Arbeitsschritte__ <br>
📘 zu __Werkzeugen, Materialien__ und deren __Zweck__ <br>
📘 zu einfachen __Material- und Mengenberechnungen__


<!-- class="highlight" -->
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

<br> <br>
<center>

![Aufbau WDVS](../assets/img/bauwerk_schichten.jpg "[_Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest_](https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/wdvs/aufbau#fancy_group_6844)")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>


## Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Reinigung


In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

<!--style="color: green"-->Aufgabe 1: Reinigung


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.\
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropsort(@uid,Untergrundprüfung / Fassade reinigen;@Maler_WDVS.1_1_Untergrundpruefung.src|lockeren Putz entfernen und nachputzen;@Maler_WDVS.1_2_Putzentfernen.src|Putzgrundierung aufbringen;@Maler_WDVS.1_3_Putzgrundierung.src)

</div>
</section>

## Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbringen


In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

<!--style="color: green"-->Aufgabe 2: Aufbringen des WDVS


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.\
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropsort(@uid,Sockelschienen setzen;@Maler_WDVS.2_1_Sockelschienen_setzen.src|WDVS verkleben und Dübel setzen;@Maler_WDVS.2_2_WDVS_verkleben_Duebel.src|Eckschutzschienen setzen und Auftragen der Armierungsmasse sowie Armierungsgewebe einbetten;@Maler_WDVS.2_3_Armierungsmasse.src)


</div>
</section>

## Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Beschichtung


In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

<!--style="color: green"-->Aufgabe 3: Beschichtung


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.\
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid,Grundierung aufbringen;@Maler_WDVS.3_1_Grundierung.src|Strukturputz aufbringen;@Maler_WDVS.3_2_Strukturputz_aufbringen.src|Fassadenanstrich auftragen;@Maler_WDVS.3_3_Fassadenanstrich.src)


</div>
</section>

## Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbau


In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

<!--style="color: green"-->Aufgabe 4: Aufbau als Schritt-für-Schritt-Anleitung


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.\
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid, Untergrundvorbereitung|Sockelanschluss anbringen|Dämmplatten befestigen|Unterputz aufbauen|Oberputz aufbauen|Schlussbeschichtung)


</div>
</section>

## Der Aufbau eines Wärme-Dämm-Verbund-Systems

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" style="margin-bottom:40px;"-->
Ordnen Sie den Zahlen 1 - 7 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.


<ol class="styled-list">
<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
<li> [[ Dämmstoff | Kleber   | Oberputz/Endbeschichtung  |  (Wand)  |  Grundierung |  Armierungsgewebe  |  Armierungsmasse ]]</li>
<li> [[ Dämmstoff | (Kleber)   | Oberputz/Endbeschichtung  |  Wand  |  Grundierung |  Armierungsgewebe  |  Armierungsmasse ]]</li>
<li> [[ (Dämmstoff) | Kleber   | Oberputz/Endbeschichtung  |  Wand  |  Grundierung |  Armierungsgewebe  |  Armierungsmasse ]]</li>
<li> [[ Dämmstoff | Kleber   | Oberputz/Endbeschichtung  |  Wand  |  Grundierung |  Armierungsgewebe  |  (Armierungsmasse) ]]</li>
<li> [[ Dämmstoff | Kleber   | Oberputz/Endbeschichtung  |  Wand  |  Grundierung |  (Armierungsgewebe)  |  Armierungsmasse ]]</li>
<li> [[ Dämmstoff | Kleber   | Oberputz/Endbeschichtung  |  Wand  |  (Grundierung) |  Armierungsgewebe  |  Armierungsmasse ]]</li>
<li> [[ Dämmstoff | Kleber   | (Oberputz/Endbeschichtung)  |  Wand  |  Grundierung |  Armierungsgewebe  |  Armierungsmasse ]]</li>
</ol>

</div>
<div class="flex-child" style="margin-top:100px;">

![Aufbau WDVS](../assets/img/bauwerk_schichten_nr.jpg "[_Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest_](https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/wdvs/aufbau#fancy_group_6844)")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->


</div>
</section>

## Mathematische Aufgabe: Materialbedarf für Kleber + Putz berechnen

<div class="border">

<!--style="font-size: large"-->Eine Fassade besitzt folgende Maße:

<!--class="large"-->
<span>Breite:</span><!-- class="bold"-->  12 m
<br>

<!--class="large"-->
<span>Höhe:</span><!-- class="bold"-->  7 m
<br>

<!--class="large"-->
<span>Abzüge für Fenster/Türen:</span><!-- class="bold"-->  6 m²

</div>

<!--style="background-color:#A090FF; color: white;"-->

<!-- class="highlight"-->
Es soll berechnet werden, wie viel Kleber/Armierungsmörtel und Strukturputz K 2,0 benötigt werden.

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!--style="font-size: large; font-weight: bolder"-->Gegeben (Herstellerangaben):

* Kleber/Armierung: 5,0<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"--> (StoLevell Duo plus)
* Strukturputz K 2,0: 2,5<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"-->

</div>
</section>

<br> <br>
<center>

![Hausberechnung](../assets/img/haus_klimaqualitaet.jpg "[_Quelle: Designed bey Freepik, kjpargeter_](https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/im-modernen-stil-haus-im-bau_997935.htm#fromView=keyword&page=2&position=46&uuid=e3d1e428-80f1-4fcc-b9e4-1cd4e3b5de48&query=Waermedaemmung)")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>


### Schritt 1: Fassadenflächen berechnen

<div class="border">

<!--style="font-size: large"-->Eine Fassade besitzt folgende Maße:

<!--class="large"-->
<span>Breite:</span><!-- class="bold"-->  12 m
<br>

<!--class="large"-->
<span>Höhe:</span><!-- class="bold"-->  7 m
<br>

<!--class="large"-->
<span>Abzüge für Fenster/Türen:</span><!-- class="bold"-->  6 m²

</div>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Berechnen Sie die Fläche ohne Abzüge.\
Welche m²-Zahl ist richtig?

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
- [( )] 80 m²
- [(X)] 84 m²
- [( )] 78 m²
- [( )] 46 m²
******************************

$Fläche = Breite * Höhe$

$Fläche = 12 m * 7 m$

$Fläche = 84 m^2$

******************************

</div>
</section>

### Schritt 2: Kleber-/Armierungsbedarf berechnen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!--style="font-size: large; font-weight: bolder"-->Gegeben (Herstellerangaben):

* Kleber/Armierung: 5,0<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"--> (StoLevell Duo plus)
* Strukturputz K 2,0: 2,5<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"-->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Wie viel kg Kleber-/Armierung benötigen Sie?

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
- [(X)] 420 kg
- [( )] 390 kg
- [( )] 415 kg
- [( )] 350 kg
******************************
$Kleberbedarf = Fläche * Verbrauch$

$Kleberbedarf = 84 m^2 * 5,0 kg/m^2$

$Kleberbedarf = 420 kg$
******************************

</div>
</section>

### Schritt 3: Strukturputzbedarf berechnen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!--style="font-size: large; font-weight: bolder"-->Gegeben (Herstellerangaben):

* Kleber/Armierung: 5,0<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"--> (StoLevell Duo plus)
* Strukturputz K 2,0: 2,5<!--style="font-weight: bolder"--> kg/m²<!--style="font-weight: bolder"-->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Wie viel kg Strukturputz benötigen Sie?

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
- [( )] 390 kg
- [(X)] 210 kg
- [( )] 155 kg
- [( )] 420 kg
******************************
$Strukturputzbedarf = Fläche * Verbrauch$

$Strukturputzbedarf = 84 m^2 * 2,5 kg/m^2$

$Strukturputzbedarf = 210 kg$
******************************

</div>
</section>

## Untergrundvorbereitung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Welche Aussagen sind richtig?

><!--style="color: red; font-weight: bolder"-->Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
-->
- [[ ]] Kreidende Altanstriche können überarbeitet werden.
- [[ ]] Gering durchfeuchtete Stellen sind unkritisch.
- [[X]] Der Untergrund muss tragfähig sein.
- [[X]] Abplatzender Putz muss entfernt werden.
- [[ ]] Haarrisse können überklebt werden.
- [[X]] Der Untergrund muss sauber und frei von Trennmitteln sein.

</div>
<div class="flex-child">

![Painter](../assets/img/maler_mini_blau.jpg "[_Quelle: Pixabay, Alexas_Fotos_](https://pixabay.com/de/illustrations/maler-streichen-arbeit-figur-1162563/)")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%" -->


</div>
</section>

## Anbringen der Sockelschiene

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Was gehört zu den Anforderungen beim Setzen der Sockelschiene?

><!--style="color: red; font-weight: bolder"-->Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
-->
- [[ ]] Die Sockelschiene kann ohne Abstand zum Gelände montiert werden.
- [[ ]] Die Sockelschiene ist vor dem Kleben der Dämmplatten wieder zu entfernen.
- [[X]] Die Sockelschiene wird lot- und waagerecht an der Fassade ausgerichtet.
- [[X]] Ein gleitender Anschluss zum Dämmstoff ist erforderlich, um Spannungen abzubauen.
- [[ ]] Die Sockelschiene wird erst nach dem Armieren gesetzt.
- [[X]] Die Sockelschiene dient als Startprofil für die erste Dämmplattenreihe.

</div>
</section>

<br>
<center>

![Fragezeichen](../assets/img/question_maennl.jpg "[_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_](https://pixabay.com/photos/question-question-mark-help-2309042/)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->

</center>

## Armierungsschicht

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Welche Aussagen zur Armierungsmasse und zum eingelegten Gewebe stimmen?

><!--style="color: red; font-weight: bolder"-->Es sind drei Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
-->
- [[X]] Das Armierungsgewebe wird mittig in die Armierungsmasse eingebettet.
- [[ ]] Die Armierung kann auch ohne Eckschutzschienen erfolgen.
- [[X]] Gewebebahnen müssen mindestens 10 cm überlappt werden.
- [[ ]] Die Armierungsmasse muss vollflächig und gleichmäßig aufgespachtelt werden.
- [[X]] Eckschutzschienen werden vor der eigentlichen Armierung gesetzt.
- [[ ]] Gewebe darf sichtbar bleiben, da ein Oberputz aufgebracht wird.


</div>
<div class="flex-child">

![Maler](../assets/img/maler_gray.jpg "[_Quelle: Pixabay, jbooba_](https://pixabay.com/photos/man-painter-painting-worker-brush-7469738/)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->


</div>
</section>

## Putz- und Oberflächenbeschichtung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Welche Aussagen sind richtig?

><!--style="color: red; font-weight: bolder"-->Es sind drei Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
-->
- [[ ]] Strukturputz kann direkt auf die Dämmplatten aufgetragen werden.
- [[ ]] Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsschritten entfallen, wenn die Umgebungstemperatur eine rasche Trocknung unterstützt.
- [[X]] Vor dem Strukturputz wird eine geeignete Grundierung aufgebracht.
- [[X]] Nach dem Trocknen des Strukturputzes erfolgt der Fassadenanstrich.
- [[X]] Der Strukturputz dient als dekorative und schützende Schicht.


</div>
</section>

<br>
<center>

![Malerwerkzeug](../assets/img/maler_utensilien.jpg "[_Quelle: Pixabay, DoroLucia_](https://pixabay.com/de/photos/farbrolle-maler-streichen-lackieren-722477/)")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->

</center>

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
