<!--
author:    Hilke Domsch
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
date:      2026-02-12
version:   0.1.7

language:  de
narrator:  Deutsch Male

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tischlerei/blob/main/materials/Tischler_TSM_2_Vorbereitung.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      https://img.freepik.com/free-photo/circular-saw-miter-saw-photographed-workshop-atmosphere_169016-13187.jpg

title:     TSM 2 Fragen zur Kursvorbereitung
comment:   TSM 2 Vorbereitungsfragen
attribute: "https://www.freepik.com/free-photo/circular-saw-miter-saw-photographed-workshop-atmosphere_16773058.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=4a96c627-7c5e-4238-bf01-e48e07d68f1d&query=wood+maschines"
tags:      Tischler,
           Schreiner,
           Arbeitssicherheit,
           Holzbearbeitungsmaschinen,
           BGHM

link:      style.css
           https://raw.githubusercontent.com/vgoehler/TUBAF_Distributed_Software/refs/heads/main/./styles.css
import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md
-->

# TSM 2 - Vorbereitung auf den Praxiskurs

Die praktischen überbetrieblichen TSM<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> -<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> Lehrgänge<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ausbildung.\
In diesen Lehrgängen festigen und erweitern Sie Ihre Kenntnisse über das

<!-- class="hash"-->
- sichere Arbeiten an Sägemaschinen (Tisch- und Formatkreissäge, Bandsäge)
- sichere Arbeiten an stationären Hobelmaschinen (Abricht- und Dickenhobelmaschine)
- sichere Arbeiten mit Handmaschinen (Oberfräse, Formfedernutfräse, Handhobel und Handkreissäge)
<br>
<div class="colorbox colorbox--info" style="width:auto;">
Das vorliegende Quiz wiederholt Wissen aus den Modulen **G-TSM und TSM 1** zum Bedienen der genannten Maschinen.

Damit haben Sie eine **optimale Vorbereitung** auf das Praxismodul TSM 2 bzw. Ihren Abschlusstest.
</div>




<br>
Die Fragen sind gemäß den Vorgaben der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften formuliert.

Gleichzeitig werden "Nebeneffekte" erreicht:

<!-- class="blueball"-->
- Erhöhung der Arbeitssicherheit,
- Reduzierung von Materialverschwendung
- Steigerung/Sicherung der Qualität

<br>

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: red;"-->
Die Module ersetzen nicht die praktischen überbetrieblichen TSM-Lehrgänge.

<br>

<!--class="highlight"-->
Testen Sie Ihr Wissen zum sicheren Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen!

------------

<br> <br>


<center>

![Tischler_an_Bandsaege](../assets/img/carpenter_working_with_band_saw.jpg "[_Quelle: Freepik, prostooleh_](https://www.freepik.com/free-photo/professional-carpenter-working-with-sawing-machine_8819641.htm#from_element=cross_selling__photo)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

## Die gesetzliche Unfallversicherung

<div class="colorbox colorbox--steps" style="width:auto;">
<div class="colorbox__title">
Was ist eine gesetzliche Unfallversicherung?
</div>

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Teil der sozialen Sicherung in Deutschland und schützt Menschen

1. vor den Folgen von **Arbeitsunfällen**
2. vor **Berufskrankheiten**

Sie greift z. B. bei

- Unfällen im Betrieb
- Unfällen in der Berufsschule
- bei Wegeunfällen zur Arbeit oder Ausbildung

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, je nach Branche und Zuständigkeit.\
Sie finanzieren sich ausschließlich durch die Unternehmen.

</div>

<br> <br>


<center>

![BGHM_Logo](../assets/img/bghm.svg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 300px; width: 140%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</center>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die nachfolgenden Aufgaben finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 6-7.

### Finanzierung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wer bezahlt die Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] die Unternehmensverantwortlichen
- [( )] die Versicherten
- [( )] die Versicherten und Unternehmensverantwortlichen je zur Hälfte
- [( )] je zu einem Drittel die Sozialversicherung, die Arbeitnehmer und die Unternehmen
********************
Die gesetzliche Unfallversicherung wird ausschließlich durch die Unternehmen finanziert.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Geldzahlung](../assets/img/money_save_dollar_calculator.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/concept-economy-with-piggy-bank-high-view_7870480.htm)")<!-- style="max-width: 300px; width: 140%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->


</div>
</section>

### Versicherter Personenkreis

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Personen sind per Gesetz gegen Arbeitsunfälle versichert?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] alle Personen im Rahmen eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses
- [( )] Unternehmesverantwortliche und Besucher
- [( )] Kunden beim Aufenthalt im Betriebsgelände
- [( )] alle Auszubildende
- [( )] alle Unternehmensverantwortlichen
********************
Es sind alle Personen versichert, die aufgrund eines
- Arbeitsverhältnisses\
- Dienstverhältnisses\
- Lehrverhältnisses\
beschäftigt sind.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Arbeiter_mit_Flüstertüte](../assets/img/angry_west_dude_with_helmet_on.jpg "[_Quelle: Freepik, luis moliniero_](https://www.freepik.com/free-photo/workman-shouting-isolated-white-background_1272063.htm#fromView=search&page=6&position=8&uuid=9146045a-b6b0-466a-b3a0-57c0c1a21f83&query=handwerk+personengruppe)")<!-- style="max-width: 300px; width: 140%;margin-left: -80px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>

## Persönlicher Arbeitsschutz

<div class="colorbox colorbox--info" style="width:auto;">
Bei der Arbeit an Maschinen ist geeignete Arbeitskleidung ein wichtiger Teil der persönlichen Sicherheit und gehört zur Grundausstattung im Tischlerhandwerk.

<!-- class="blueball" -->
- Sie schützt vor Verletzungen durch scharfe Kanten, Späne und Werkzeuge.
- Sie verhindert, dass lockere Teile der Kleidung in rotierende Maschinenteile geraten.
- Sie trägt dazu bei, sich gut bewegen zu können und auch längere Arbeitsphasen an der Maschine konzentriert zu bleiben.

</div>

<br>

<center>

![Arbeitsschutz](../assets/img/sicherheitsausruestung.jpg "[_Quelle: Freepik, pvproductions_](https://www.freepik.com/free-photo/work-helmet-boots-gloves-wooden-background-top-view_33090388.htm#fromView=search&page=1&position=35&uuid=b084009a-d4d3-4588-9a32-9ef6f5fdc1d0&query=arbeitsschutz)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

### Persönliche Schutzausrüstung


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussagen zur Persönlichen Schutzausrüstung beim Arbeiten an Maschinen sind richtig?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[ ]] Beim Arbeiten mit Handmaschinen ist kein Gehörschutz notwendig.
- [[ ]] Sicherheitsschuhe müssen nur auf der Baustelle getragen werden.
- [[X]] Es ist eng anliegende Kleidung zu tragen.
- [[X]] Insbesondere beim Arbeiten mit Handmaschinen über Kopf und mit Gehrungskappsägen ist eine Schutzbrille zu tragen.
- [[X]] Im Lärmbereich ist Gehörschutz zu tragen.
- [[X]] An Maschinen mit drehenden Werkzeugen dürfen keine Handschuhe getragen werden.
- [[X]] Sicherheitsschuhe sind in der Werkstatt und auf der Baustelle vorgeschrieben.
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Es ist eng anliegende Kleidung zu tragen.
- Insbesondere beim Arbeiten mit Handmaschinen über Kopf und mit Gehrungskappsägen ist eine Schutzbrille zu tragen.\
- Im Lärmbereich ist Gehörschutz zu tragen.\
- An Maschinen mit drehenden Werkzeugen dürfen keine Handschuhe getragen werden.\
- Sicherheitsschuhe sind in der Werkstatt und auf der Baustelle vorgeschrieben.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Arbeitsschutz](../assets/img/sicherheitsausruestung_weste.jpg "[_Quelle: Freepik, pvproductions_](https://www.freepik.com/free-photo/builder-uniform-wooden-background-flat-lay_32846488.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=2&uuid=111d6c4c-f1d4-4cf9-94ea-b6b1723e16e4&query=arbeitsschutz)")<!-- style="max-width: 400px; width: 130%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die Aufgabe finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 9.

## Sägemaschinen

<div class="colorbox colorbox--info" style="width:auto;">
Dieses Wiederholungsmodul dient der Auffrischung der sicherheitsrelevanten Kenntnisse von **Sägemaschinen** mit besonderem Augenmerk auf das motorisch sichere und vorausschauende Arbeiten.\
<br>
Das Ziel dieses Kurses ist:

<!-- class="blueball" -->
- fundiertes Wissen über die Handhabung von Holzbearbeitungsmaschinen erreichen
- Aufmerksamkeit für bewährte Schutzmaßnahmen festigen
- die konsequente Einhaltung aller Schutzmaßnahmen zu trainieren
- typische Gefährdungssituationen zu erkennen
<br>
Nur wer seinen

- **Arbeitsablauf** kontrolliert,
- **Schutzvorrichtungen** richtig einsetzt
- und **potenzielle Gefahren** frühzeitig erkennt,

kann sicher und effizient arbeiten.\
<br>
Sicherheit im Umgang mit Sägemaschinen beruht auf Übung, Aufmerksamkeit – und der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen.
<br>

</div>

<br>

<center>

![Tischlerarbeit](../assets/img/bandsaege_sehr_gross_holz.jpg "[_Quelle: Pixabay, ekenamillwork_](https://pixabay.com/de/photos/sah-holzbearbeitung-fabrik-4074238/)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

### Handbetätigte Sägemaschinen

<!-- class="highlight"-->
Welcher Arbeitsgang wird mit der Pendelkreissägemaschine durchgeführt?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Ablängen von Massivholz,Zuschnitt von Kunststoffen|Zuschnitt von Plattenwerkstoffen|Besäumen von Massivholz)

<br>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die Aufgabe finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 124-125.

### Tisch- und Formatkreissäge

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussagen zum Gefahrenbereich an der Tisch- und Formatkreissäge sind richtig?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[ ]] Gefahrenbereich seitlich, vorn und hinten 100 mm um das Sägeblatt
- [[ ]] Es gibt keinen Gefahrenbereich.
- [[X]] Gefahrenbereich seitlich, vorn und hinten 120 mm um das Sägeblatt
- [[X]] Gefahrenbereich 120 mm plus Handbreite, darunter Hilfmittel benutzen
- [[ ]] Gefahrenbereich 100 mm plus Handbreite, darunter Hilfmittel benutzen
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Gefahrenbereich seitlich, vorn und hinten 120 mm um das Sägeblatt
- Gefahrenbereich 120 mm plus Handbreite, darunter Hilfmittel benutzen
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tisch_und_Formatkreissaege_Gefahrenbereich](../assets/img/Kreissaege_mit_Pfeilen.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 400px; width: 130%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für diese und die nachfolgenden Aufgaben finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 11-35.

#### Längsschneiden und Besäumen

<!-- class="highlight" -->
Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) an.

<br>

!?[Tisch_und_Formatkreissaege_Laengsschneiden_und_Besaeumen](https://vimeo.com/519944225?fl=pl&fe=cm "[_Quelle: BGHM_](https://vimeo.com/519896500?fl=pl&fe=cm)")

#### Einstellung der Werkzeugverdeckung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie ist die obere Werkzeugverdeckung (Schutzhaube) einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Schutzhaube auf Werkstückdicke einstellen
- [( )] Schutzhaube auf 3 mm Abstand zum Werkstück einstellen
- [( )] Zwischen Schutzhaube und Werkstückdicke sind mindestens 5 mm Abstand zu lassen.
********************
Die Schutzhaube ist auf Werkstückdicke einzustellen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen2.jpg "[_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_](https://pixabay.com/de/photos/fragezeichen-symbol-charakter-2309040/)")<!-- style="max-width: 150px; width: 120%;margin-left: 100px; margin-top:0px;" -->

</div>
</section>

#### Vorschub des Werkstücks


<!-- class="highlight"-->
Welche Handhaltung ist beim Vorschieben des Werkstückes richtig?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen,das Werkstück nur mit den Fingerspitzen schieben|das Werkstück nur am hinteren Ende festhalten und nachschieben|mit einer locker geballten Hand schieben)

#### Entsorgung des Abfallstücks

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie ist die obere Werkzeugverdeckung (Schutzhaube) einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Abfallstücke mit dem Schiebestock, Schiebeholz oder einem Werkstück aus dem Gefahrenbereich entfernen.
- [( )] Abfallstücke mit dem Zollstock aus dem Gefahrenbereich entfernen.
- [( )] Abfallstücke fallen durch die Weiterarbeit von selbst in den bereitgestellten Auffangkorb.
********************
Abfallstücke mit dem Schiebestock, Schiebeholz oder einem Werkstück aus dem Gefahrenbereich entfernen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischler](../assets/img/frase_tischler_quarter_sawn.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/wood-worker-his-shop-working-with-tools-equipment_75523858.htm#fromView=image_search_similar&page=7&position=37&uuid=a74d5909-470b-49f0-9ee1-7ac6366a000f&query=handarbeit+holz)")<!-- style="max-width: 150px; width: 120%;margin-left: 5
0px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

#### Spaltkeilabstand zum Sägeblatt

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie groß darf bei Tisch- und Formatkreissägen der Abstand des Spaltkeiles zum Kreissägeblatt sein?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Der Spaltkeilabstand zum Kreissägeblatt darf höchstens\
<br>
[[8]]  mm\
<br>
betragen.
********************
Die Lösung lautet: 8 mm. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 38.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Spaltkeil](../assets/img/Kreissaege_spaltkeil.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 450px; width: 120%; margin-left: -40px; margin-top: 40px;" -->


</div>
</section>

#### Spaltkeilabstand zur Sägezahnspitze

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie groß darf bei Tisch- und Formatkreissägen der Abstand des Spaltkeiles unter der höchsten Sägezahnspitze sein?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Der Spaltkeilabstand unter der höchsten Sägezahnspitze darf höchstens\
<br>
[[2]]  mm\
<br>
betragen.
********************
Die Lösung lautet: 2 mm. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 38.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Spaltkeil](../assets/img/Kreissaege_spaltkeil.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 450px; width: 120%; margin-left: -40px; margin-top: 40px;" -->


</div>
</section>

## Stationäre Hobelmaschinen

<div class="colorbox colorbox--steps" style="width:auto;">
<div class="colorbox__title">
Arbeiten an stationären Hobelmaschinen
</div>

Beim Arbeiten an stationären  Hobelmaschinen werden

- Holzoberflächen geglättet,
- auf Maß gebracht,
- rechtwinklig bearbeitet.

Dabei wirken

<!-- class="blueball" -->
- hohe Schnittgeschwindigkeiten
- offene Schneiden
- Rückschlaggefahren

Es ist wichtig, die Sicherheitseinrichtungen (z. B. Schutzhauben, Vorschub, Anschläge) zu kennen, richtig einzustellen und konsequent zu benutzen.

</div>

<br>


<center>

 ![Hobelmaschine](../assets/img/dickenhobel_man_in_blue_wood.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/wood-worker-his-shop-working-with-tools-equipment_75523858.htm#fromView=image_search_similar&page=7&position=37&uuid=a74d5909-470b-49f0-9ee1-7ac6366a000f&query=handarbeit+holz)")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</center>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die nachfolgenden Aufgaben finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 57-68.

### Abrichten kurzer Werkstücke

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Was bedeutet "kurze Werkstücke" beim Abrichten?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Von einem kurzen Werkstück spricht man, wenn die Werkstücklänge unter 2x Handlänge plus 1x Handbreite liegt.
- [( )] Von einem kurzen Werkstück spricht man, die die Werkstücklänge unter 2x Handbreite plus 1x Handlänge liegt.
- [( )] Von einem kurzen Werkstück spricht man, wenn das Werkstück länger als 50 cm ist.
********************
Von einem kurzen Werkstück spricht man, wenn die Werkstücklänge unter 2x Handlänge plus 1x Handbreite liegt.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischler_mit_Werkstueck](../assets/img/ai_tischler_mit_brett_und_bloedem_grinsen.jpg "[_Quelle: Freepik, aleksandarlittlewolf_](https://www.freepik.com/free-photo/portrait-smiling-craftsman-holding-piece-furniture-his-carpentry-workshop_11137058.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=df0aaef8-79e3-46f5-b8a6-9db8374c724b&query=worker+with+wood)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%;margin-left: 5
0px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

### Abrichten schmaler Werkstücke


<!-- class="highlight"-->
Welches Hilfsmittel ist beim Abrichten von schmalen Werkstücken (Werkstücken mit geringen Querschnitten) zu benutzen?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Hilfsanschlag,Schiebestock|Anlagewinkel|angefertigte Schablone|Spannlade)

## Stationäre Tischfräsmaschinen

<div class="colorbox colorbox--steps" style="width:auto;">
<div class="colorbox__title">
Arbeiten an stationären Tischfräsmaschinen
</div>

Stationäre  Tischfräsmaschinen dienen zum

- Fräsen von Holz, Spanplatten und ähnlichen Werkstoffen,
- um Formen, Kanten, Nuten oder Verzierungen präzise herzustellen.

Dabei besteht ein großes Verletzungsrisiko durch

<!-- class="blueball" -->
- rotierende Fräswerkzeuge mit hohen Drehzahlen
- offene Schneiden
- Rückschlaggefahren

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen zu kennen:

- korrekte Werkzeugauswahl (z. B. mit BG-Test/MAN-Kennzeicnung)
- Einstellung von Anschlägen und Schutzvorrichtungen
- sichere Hand- und Körperhaltung
- Nutzung geeigneter Vorschubhilfen

</div>

<br>

<center>

![Fraesmaschine](../assets/img/router_theatrical_block.jpg "[_Quelle: Freepik, DC Studio_](https://www.freepik.com/free-photo/joiner-using-heavy-machinery-craft-furniture_314268423.htm#fromView=search&page=1&position=5&uuid=2c99c0e3-bdc3-477b-a0ee-ef2998bd2dd8&query=wood+fr%C3%A4sen)")<!-- style="max-width: 500px; width: 120%" -->

</center>

### Aufbau einer Tischfräsmaschine

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Ordnen Sie die Maschinenbauteile 1 - 5 im Bild richtig zu.

<br>

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
1<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[   Fräsanschlag mit Schutzkasten   |  (Fräsanschlaglineal)   |   Werkzeugverdeckung vor dem Anschlag  |   Spindelarretierung    | Höhenverstellung der Spindel   ]]
********************
1. Fräsanschlaglineal
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
2<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[   (Tischverlängerung)   |  Fräsanschlaglineal   |    Werkzeugverdeckung vor dem Anschlag  |   Spindelarretierung    | Höhenverstellung der Spindel   ]]
********************
2. Tischverlängerung
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
3<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[    Tischverlängerung    |  Fräsanschlaglineal   |   (Absaugung/Absauganschluss)  |   Spindelarretierung    |  Höhenverstellung der Spindel   ]]
********************
3. Absaugung/Absauganschluss
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
4<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[   Fräsanschlag mit Schutzkasten   | Fräsanschlaglineal   |   Druck- und Schutzvorrichtung  |    Spindelarretierung    | Höhenverstellung der Spindel   ]]
********************
4. Druck- und Schutzvorrichtung
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
5<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[   (Fräsanschlag mit Schutzkasten)   | Fräsanschlaglineale   |    Werkzeugverdeckung vor dem Anschlag  |   Spindelarretierung    |   Höhenverstellung der Spindel   ]]
********************
5. Fräsanschlag mit Schutzkasten
********************


</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischfräsmaschine](../assets/img/cgi_router_numbers_scheme.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 550px; width: 150%; margin-left: -150px; margin-top:0px;" -->

</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung dieser und der nachfolgenden Aufgaben finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 83-115.

### Werkzeugverdeckung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie ist die Werkzeugverdeckung an der Tischfräsmaschine einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Die Werkzeugverdeckung soll den Schneidenkreis des Fräswerkzeugs im Arbeitsbereich um die Werkstückdicke überragen; mindestens jedoch um 15 mm.
- [( )] Die Werkzeugverdeckung soll den Schneidenkreis des Fräswerkzeugs im Arbeitsbereich um die Werkstückdicke überragen; mindestens jedoch um 10 mm.
- [( )] Das Werkstück selbst ist die Werkzeugverdeckung.
- [( )] Die Werkzeugverdeckung soll den Schneidenkreis des Fräswerkzeugs im Arbeitsbereich um die Werkstückdicke überragen; mindestens jedoch um 30 mm.
********************
Die Werkzeugverdeckung soll den Schneidenkreis des Fräswerkzeugs im Arbeitsbereich um die Werkstückdicke überragen; mindestens jedoch um 15 mm.
********************

<center>

![Tischfraesmaschine_Abdeckung](../assets/img/router_schematisch_variables.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%;margin-left: 5
0px; margin-top:20px;" -->

</center>

</div>
</section>

### Drehrichtung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie wird diese Drehrichtung umgangssprachlich genannt?\
Geben Sie die richtige Bezeichnung als Text ein.

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Hinweis: Das Lösungswort beginnt mit einem Großbuchstaben.

<br> <br>

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
[[Linkslauf]]
********************
Linkslauf
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Linkslauf](../assets/img/inversionsschalter_andere_richtung.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 250px; width: 130%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie wird diese Drehrichtung umgangssprachlich genannt?\
Geben Sie die richtige Bezeichnung als Text ein.

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Hinweis: Das Lösungswort beginnt mit einem Großbuchstaben.

<br> <br>

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
[[Rechtslauf]]
********************
Rechtslauf
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Rechtslauf](../assets/img/inversionsschalter.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 250px; width: 130%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 87.

### Drehzahl

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- style="font-size: 11pt; color: black;"-->
An einer Tischfräsmaschine ist die Drehzahl einzustellen.\
<br>
Folgende Angaben sind bekannt:
* Das verwendete Werkzeug hat einen Durchmesser von 120 mm.
* Die Schnittgeschwindigkeit beträgt 54 m/s.
* Die Maschine weist einen Drehzahlbereich zwischen 6.500 - 11.000 U/min aus.


</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">


<!-- class="highlight" -->
Welche Drehzahl ist einzustellen?\
Wenden Sie die Faustformel an!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Es ist eine Drehzahl von\
<br>
[[9000]]  U/min\
<br>
einzustellen.
********************
Die Lösung lautet: 9.000 U/min. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 93.
<br>
Die "Faustformel" basiert auf dieser Berechnungsformel:

<!--style="font-size: large;font-weight: bold"-->
$v$ $\text{=}$ $\frac{r {\cdot} {n}}{1000}$

Beim Rechnen mit der "Faustformel"<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: orange;"-->

- bleiben die Maßeinheiten unberücksichtigt.
- Die "1.000" wird beim Rechnen gedanklich weggestrichen.
- Die beim Durchmesser angegebenen "mm" werden in "cm" umgerechnet.
- Zum errechneten Ergebnis werden die drei Nullen wieder hinzugefügt.

<!--style="font-weight: bold; color: black"-->
Damit ergeben sich folgende Rechnungsschritte:

1.  Die Formel lautet ohne die "weggestrichenen 1.000":  $v$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\cdot$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $n$ <!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->
2.  Da der Radius $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> benötigt wird, ist dieser mit Hilfe des gegebenen Durchmessers  $d$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->  zu berechnen:  $d$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$ $120$ $mm$ $\text{=}$ $12$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $cm$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->.
3.  $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> berechnet sich aus:  $\frac{{d}}{2}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{{12}}{2}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $6$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $\text{cm}$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->
4. $v$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> ist als Schnittgeschwindigkeit gegeben:  $54$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $\text{U/min}$<!--style=";font-weight: bold; color: orange"-->.
5. Gesucht ist $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"-->. Die Formel $v$ $\text{=}$ $r$ $\cdot$ $n$ wird nach $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> umgestellt:  $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{v {\cdot}}{r}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->
6. Eingesetzt mit den gegebenen bzw. ermittelten Zahlenwerten __ohne__ __Maßeinheiten__ ergibt sich:  $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{54}{6}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $9$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->
7. Zum Ergebnis werden die drei Nullen wieder hinzugefügt - damit lautet die Antwort  $9.000$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: green"-->  $\text{U/min}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: green"-->
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Arbeiter](../assets/img/tischler_werkzeug_note_taker_ai_two_persons.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/men-working-cutting-mdf-board_25625244.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=7d70c1d4-3f32-44f4-95e4-d16a2deea78e&query=handwerksrechnung)")<!-- style="max-width: 500px; width: 130%; margin-left: -120px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

### Werkstückrückschläge


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Hilfsmitttel können beim Einsetzfräsen zum Schutz vor Werkstückrückschlägen eingesetzt werden?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
- [[ ]] Frässchablone zum Anlaufringfräser
- [[ ]] Schiebeholz
- [[X]] Tischverlängerung
- [[X]] Verwendung einer Spannlade bei kurzen Werkstücken
- [[X]] verstellbare Rückschlagsicherung (Queranschlag)
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Tischverlängerung
- Verwendung einer Spannlade bei kurzen Werkstücken
- verstellbare Rückschlagsicherung (Queranschlag)
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Hilfsmittel_Tischfraese](../assets/img/fraese_anschlaege_drei_stueck.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 400px; width: 130%;margin-left: -100px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die Aufgabe finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 83 - 115.

### Ein- und Aussetzpunkt

<!-- class="highlight"-->
Wie wird der Ein- und Aussetzpunkt zum Einsetzfräsen an der Tischfräsmaschine ermittelt?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,mit einem rechtwinkligen Hilfsmittel wie z. B. einem Holzklotz,mit Anstrichen z. B. per Bleistift am Frästisch|mit Anstrichen z. B. per Bleistift am Fräsanschlag|durch eine Leere)

<br>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung für die Aufgabe finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 83 - 115.

### Arbeiten mit kurzen Werkstücken

<!-- class="highlight"-->
Welches Hilfsmittel ist beim Einsetzfräsen von kurzen Werkstücken zu nutzen?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Spannlade,Fräshilfe|Schiebeholz|Schablone|Schiebestock)

<center>

![Hilfsmittel_Tischfraese](../assets/img/fraese_anschlaege_drei_stueck.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 400px; width: 130%;margin-left: -100px; margin-top:20px;" -->

</center>

### Fräsen geschweifter Werkstücke

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Vorrichtung wird beim Fräsen am Anlaufring benötigt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Werkzeugverdeckung und Zuführleiste
- [( )] Führungsgriff und Werkzeugverdeckung
- [( )] Spannlade und Anlagewinkel
- [( )] Kreisschneidevorrichtung
- [( )] Werkzeugverdeckung, Zuführleiste und immer eine Schablone
********************
Der Anlaufring oder Bogenfräsanschlag und die Zuführleiste zur sicheren Werkstückführung, wenn möglich über dem Fräswerkzeug, anbringen.\
Siehe dazu auch TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 105.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischfraese_geschweiftes_Werkstueck](../assets/img/tischler_fraese_with_security_measures.jpg "[_Quelle: Pixabay, RUWI-Maschinenbau_](https://pixabay.com/photos/milling-machine-6827540/)")<!-- style="max-width: 500px; width: 130%; margin-left: -90px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
