<!--
author:    Hilke Domsch
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
date:      2026-02-06
version:   0.1.2

language:  de
narrator:  Deutsch Male

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tischlerei/blob/main/materials/Tischler_TSM_1_Vorbereitung.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      https://img.freepik.com/free-photo/carpenter-works-with-tree_1157-18913.jpg

title:     TSM 1 Fragen zur Kursvorbereitung
comment:   TSM 1 Vorbereitungsfragen
tags:      Tischler,
           Schreiner,
           Arbeitssicherheit,
           Holzbearbeitungsmaschinen,
           GHM

link:      style.css
import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md
-->

# TSM 1 - Vorbereitung auf den Praxiskurs

Die praktischen überbetrieblichen TSM<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> -<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> Lehrgänge<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ausbildung.\
In diesen Lehrgängen festigen und erweitern Sie Ihre Kenntnisse über das

<!-- class="hash"-->
- sichere Arbeiten an Sägemaschinen (Tisch- und Formatkreissäge, Bandsäge)
- sichere Arbeiten an stationären Hobelmaschinen (Abricht- und Dickenhobelmaschine)
- sichere Arbeiten mit Handmaschinen (Oberfräse, Formfedernutfräse, Handhobel und Handkreissäge)

Das vorliegende Quiz wiederholt Wissen aus dem Einführungskurs (G<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"-->-<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"-->TSM<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"-->) zum Bedienen der genannten Maschinen.\
Damit haben Sie eine optimale Vorbereitung auf das Modul 2 bzw. Ihren Abschlusstest.
<br>
Die Fragen sind gemäß den Vorgaben der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften formuliert.

Gleichzeitig werden "Nebeneffekte" erreicht:

<!-- class="blueball"-->
- Erhöhung der Arbeitssicherheit,
- Reduzierung von Materialverschwendung
- Steigerung/Sicherung der Qualität

<br>

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: red;"-->
Die Module ersetzen nicht die praktischen überbetrieblichen TSM-Lehrgänge.

<br>

<!--class="highlight"-->
Testen Sie Ihr Wissen zum sicheren Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen!

------------

<br>


<center>

![Tischler_an_Maschine](../assets/img/mensch_an_abrichte.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/carpenter-hands-cutting-wood-with-electrical-saw_21149978.htm#fromView=search&page=3&position=13&uuid=c8990c62-ec23-42fe-94d9-8b83ca73725b&query=Bands%C3%A4ge)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

## Sägemaschinen

Dieses Wiederholungsmodul dient der Auffrischung der sicherheitsrelevanten Kenntnisse von Sägemaschinen<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"-->  mit besonderem Augenmerk auf das motorisch sichere und vorausschauende Arbeiten.\
<br>
Das Ziel dieses Kurses ist:

<!-- class="blueball" -->
- fundiertes Wissen über die Handhabung von Holzbearbeitungsmaschinen erreichen
- Aufmerksamkeit für bewährte Schutzmaßnahmen festigen
- die konsequente Einhaltung aller Schutzmaßnahmen zu trainieren
- typische Gefährdungssituationen zu erkennen
<br>
Nur wer seinen Arbeitsablauf<!-- style="font-size: 12pt; color: #A00000;"--> kontrolliert, Schutzvorrichtungen<!-- style="font-size: 12pt; color: #A00000;"--> richtig einsetzt und potenzielle Gefahren<!-- style="font-size: 12pt; color: #A00000;"--> frühzeitig erkennt, kann sicher und effizient arbeiten.\
<br>
Sicherheit im Umgang mit Sägemaschinen beruht auf Übung, Aufmerksamkeit – und der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen.
<br>

----------------------

<center>

![Tischler_in_Werkstatt](../assets/img/typ_guckt_ueber_brett.jpg "[_Quelle: Freepik, aleksandarlittlewolf_](https://www.freepik.com/free-photo/portrait-professional-woodworker-standing-machine-wood-material-his-carpentry-workshop_11137021.htm#fromView=search&page=2&position=7&uuid=53cd649e-c46c-4468-9851-db1bfc72aad2&query=wood+worker)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

### Bauteile einer Tisch- und Formatkreissäge - Teil 1

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Ordnen Sie die Maschinenbauteile 1 - 6 im Bild richtig zu.

<br>

<!--
  data-randomize
  data-solution-button="off"
  data-max-trials="3"
  data-show-partial-solution
-->
1<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag | (Spaltkeil)   | Tischeinlage, auswechselbar  |   kurzer Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   Schutzhaubenträger   ]]
********************
1. Spalteil
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
2<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil   | Tischeinlage, auswechselbar  |   kurzer Quer- und Gehrungsschlag    | (Schutzhaube mit Absauganschluss)  |   Schutzhaubenträger   ]]
********************
2. Schutzhaube mit Absauganschluss
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
3<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil    | Tischeinlage, auswechselbar  |   kurzer Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   (Schutzhaubenträger)   ]]
********************
3. Schutzhaubenträger
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
4<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[ (Parallelanschlag) |  Spaltkeil    | Tischeinlage, auswechselbar  |   kurzer Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |    Schutzhaubenträger   ]]
********************
4. Parallelanschlag
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
5<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil    | Tischeinlage, auswechselbar  |   (kurzer Quer- und Gehrungsschlag)    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   Schutzhaubenträger   ]]
********************
5. kurzer Quer- und Gehrungsanschlag
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
6<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil   | (Tischeinlage, auswechselbar)  |   kurz Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   Schutzhaubenträger   ]]
********************
6. Tischeinlage, auswechselbar
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Format_und_Tischkreissaege](../assets/img/kreissaege_schematisch_mit_nummern.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 550px; width: 190%; margin-left: -240px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 11-35.

### Bauteile einer Tisch- und Formatkreissäge - Teil 2

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Ordnen Sie die Maschinenbauteile 7 - 13 im Bild richtig zu.

<br>

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
7<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS | (Tischverlängerung)   | Drehzahlanzeige  |   Absauganschluss unten    | Schiebestock mit Halterung  |   Queranschlag   |   Besäumniederhalter -Klemmschuh-   ]]
********************
7. Tischverlängerung
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
8<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  (Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS) |  Tischverlängerung   | Drehzahlanzeige  |   Absauganschluss unten    | Schiebestock mit Halterung  |   Queranschlag   |   Besäumniederhalter -Klemmschuh-  ]]
********************
8. Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
9<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[   Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS  |  Tischverlängerung   | (Drehzahlanzeige)  |   Absauganschluss unten    | Schiebestock mit Halterung  |   Queranschlag   |   Besäumniederhalter -Klemmschuh-  ]]
********************
9. Drehzahlanzeige
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
10<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[ (Absauganschluss unten) |  Spaltkeil    | Tischeinlage, auswechselbar  |   kurzer Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |    Schutzhaubenträger   |   Besäumniederhalter -Klemmschuh-   ]]
********************
10. Absauganschluss unten
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
11<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil    | Tischeinlage, auswechselbar  |   (Schiebestock mit Halterung)   |   Queranschlag   |   Besäumniederhalter -Klemmschuh-  | Drehzahlanzeige ]]
********************
11. Schiebestock mit Halterung
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
12<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil   | (Queranschlag)  |   kurz Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   Schutzhaubenträger  |     Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS   ]]
********************
12. Queranschlag
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
13<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Parallelanschlag |  Spaltkeil   | (Besäumniederhalter -Klemmschuh-)  |   kurz Quer- und Gehrungsschlag    | Schutzhaube mit Absauganschluss  |   Schutzhaubenträger  |    Schiebestock mit Halterung   ]]
********************
13. Besäumniederhalter (Klemmschuh)
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tisch_und_Formatkreissaege_2](../assets/img/kreissaege_schematisch_mit_nummern_alt.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 550px; width: 190%; margin-left: -240px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 11-35.

### Einstellen der Drehzahl

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- style="font-size: 11pt; color: black;"-->
An einer Tisch- und Formatkreissägemaschine ist die Drehzahl einzustellen.\
<br>
Folgende Angaben liegen Ihnen vor:
* Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 350 mm.
* Die Schnittgeschwindigkeit beträgt ~ 79 m/s.


</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Drehzahl ist einzustellen?\
Wenden Sie die Faustformel an!



<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Es ist eine Drehzahl von\
<br>
[[4500]]  U/min\
<br>
einzustellen.
********************
Die Lösung lautet: 4.500 U/min. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 15.
<br>
Die "Faustformel" basiert auf dieser Berechnungsformel:

<!--style="font-size: large;font-weight: bold"-->
$v$ $\text{=}$ $\frac{r {\cdot} {n}}{1000}$

Beim Rechnen mit der "Faustformel"<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: orange;"-->

- bleiben die Maßeinheiten unberücksichtigt.
- Die "1.000" wird beim Rechnen gedanklich weggestrichen.
- Die beim Durchmesser angegebenen "mm" werden in "cm" umgerechnet.
- Zum errechneten Ergebnis werden die drei Nullen wieder hinzugefügt.

<!--style="font-weight: bold; color: black"-->
Damit ergeben sich folgende Rechnungsschritte:

1.  Die Formel lautet ohne die "weggestrichenen 1.000":  $v$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\cdot$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $n$ <!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->
2.  Da der Radius $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> benötigt wird, ist dieser mit Hilfe des gegebenen Durchmessers  $d$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->  zu berechnen:  $d$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$ $350$ $mm$ $\text{=}$ $35$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $cm$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->.
3.  $r$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> berechnet sich aus:  $\frac{{d}}{2}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{{35}}{2}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $17,5$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $\text{cm}$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->
4. $v$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> ist als Schnittgeschwindigkeit gegeben:  $79$<!--style="font-weight: bold; color: orange"--> $\text{U/min}$<!--style=";font-weight: bold; color: orange"-->.
5. Gesucht ist $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"-->. Die Formel $v$ $\text{=}$ $r$ $\cdot$ $n$ wird nach $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; Color: orange"--> umgestellt:  $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{v {\cdot}}{r}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"-->
6. Eingesetzt mit den gegebenen bzw. ermittelten Zahlenwerten __ohne__ __Maßeinheiten__ ergibt sich:  $n$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\frac{79 {\cdot}}{17,5}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\text{=}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: orange"--> $\sim4,5$<!--style="font-weight: bold; color: orange"-->
7. Zum Ergebnis werden die drei Nullen wieder hinzugefügt, d. h. mit 1.000 multiplizert. Das Ergebnis lautet  $\sim4.500$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: green"-->  $\text{U/min}$<!--style="font-size: large;font-weight: bold; color: green"-->
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Sägeblatt](../assets/img/brett_kreissaege_finger_gefaehrlich.jpg "[_Quelle: Pixabay, Myriams-Fotos_](https://pixabay.com/photos/chop-saw-saw-blade-1337288/)")<!-- style="max-width: 450px; width: 130%; margin-left: -80px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>


### Ordnung am Arbeitsplatz

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- style="font-size: 11pt; color: black;"-->
Als Sie am Morgen eine Sägearbeit an der Tisch- und Formatkreissäge ausführen sollen, finden Sie Ihren Arbeitsplatz wie unten abgebildet vor.
<br>

<!-- class="highlight" -->
Was ist von Ihnen alles zu tun, damit Sie sicher arbeiten können?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[ ]] Da die Maschine erneut verschmutzt wird, reicht die Säuberung erst nach dem eigenen Arbeitsende.
- [[ ]] Die Schutzhaube kann so belassen werden.
- [[X]] Stolperstellen vor der Säge sind zu entfernen.
- [[ ]] Der Spaltkeil ist auszubauen.
- [[ ]] Die Abfallstücke brauchen erst nach der eigenen Arbeit insgesamt entfernt zu werden.
- [[X]] Die Maschine ist sauber zu machen - Abfallstücke und Sägespäne sind zu entfernen.
- [[X]] Die Schutzhaube ist über das Sägeblatt zu schieben.
- [[X]] Der Spaltkeil ist einzustellen.
- [[X]] Der Schiebestock gehört griffbereit an die Maschine.
- [[ ]] Derjenige, der die Maschine zuletzt so hinterlassen hat, ist in Arbeitssicherheit zu unterweisen.
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Stolperstellen vor der Säge beseitigen
- Maschine sauber machen - Abfallstücke und Sägespäne entfernen
- Spaltkeil einstellen
- Schiebestock griffbereit an die Maschine
********************

</div>
</section>

<center>

![verschmutzte_Saege](../assets/img/riesengrosse_kreissaege.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 700px; width: 100%; margin-left: -80px; margin-top:0px;" -->

</center>

### Einstellung des Spaltkeils - Frage 1

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Sie sollen auf der Tisch- und Formatkreissäge (s. Abbildung unten) Anleimer von 10 mm mit der Sägehilfe sägen.\
Wie ist der Spaltkeilabstand zum Kreissägeblatt einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Der Spaltkeil ist auf höchstens\
<br>
[[8]]  mm\
<br>
Abstand vom Sägeblatt einzustellen.
********************
Die Lösung lautet: 8 mm. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 17.
********************

</div>
</section>

<center>

![TFKS_Anleimer](../assets/img/Marfin_saege_mit_Schiebedingens.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 700px; width: 100%; margin-left: -80px; margin-top:0px;" -->

</center>

### Einstellung des Spaltkeils - Frage 2

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie groß darf bei Tisch- und Formatkreissägen der Abstand des Spaltkeiles unter der höchsten Sägezahnspitze sein?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Der Spaltkeilabstand unter der höchsten Sägezahnspitze darf höchstens\
<br>
[[2]]  mm\
<br>
betragen.
********************
Die Lösung lautet: 2 mm. - Siehe dazu das TSM-Lehrbuch, S. 17.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Spaltkeil](../assets/img/saegezaehne_spaltkeil_closeup.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 450px; width: 120%; margin-left: -40px; margin-top: 40px;" -->


</div>
</section>

### Einstellung des Parallelanschlags

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie wird der Parallelanschlag eingestellt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
- [(X)] Anschlag flach und vor das Sägeblatt zurückziehen, damit ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird.
- [( )] Anschlag flach und nach "Faustregel" - Sägeblattvorderkante 45° nach hinten.
- [( )] Anschlag hoch und nach "Faustregel" - Sägeblattvorderkante 45° nach hinten.
********************
Der Anschlag erfolgt flach und vor das Sägeblatt zurückzuziehen, damit ein Klemmen des Werkstücks verhindert wird.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![TFKS_Anleimer](../assets/img/Marfin_saege_mit_Schiebedingens.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 300px; width: 120%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

### Einstellung der oberen Werkzeugverdeckung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie ist die obere Werkzeugverdeckung (Schutzhaube) einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Schutzhaube auf Werkstückdicke einstellen
- [( )] Schutzhaube auf 3 mm Abstand zum Werkstück einstellen
- [( )] Zwischen Schutzhaube und Werkstückdicke sind mindestens 5 mm Abstand zu lassen.
********************
Die Schutzhaube ist auf Werkstückdicke einzustellen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![TFKS_Anleimer](../assets/img/Marfin_saege_mit_Schiebedingens.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 300px; width: 120%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

## Persönlicher Arbeitsschutz

Bei der Arbeit an Maschinen ist geeignete Arbeitskleidung ein wichtiger Teil der persönlichen Sicherheit und gehört zur Grundausstattung im Tischlerhandwerk.

<!-- class="blueball" -->
- Sie schützt vor Verletzungen durch scharfe Kanten, Späne und Werkzeuge.
- Sie verhindert, dass lockere Teile der Kleidung in rotierende Maschinenteile geraten.
- Sie trägt dazu bei, sich gut bewegen zu können und auch längere Arbeitsphasen an der Maschine konzentriert zu bleiben.

----------------------

<center>

![Arbeitsschutz](../assets/img/sicherheitsausruestung.jpg "[_Quelle: Freepik, pvproductions_](https://www.freepik.com/free-photo/work-helmet-boots-gloves-wooden-background-top-view_33090388.htm#fromView=search&page=1&position=35&uuid=b084009a-d4d3-4588-9a32-9ef6f5fdc1d0&query=arbeitsschutz)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>



### Arbeitskleidung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Art von Arbeitskleidung ist an Maschinen zu tragen?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[ ]] Tischlerschürze
- [[ ]] Handschuhe
- [[X]] eng anliegende Arbeitskleidung
- [[ ]] Arbeitskittel
- [[X]] Sicherheitsschuhe
- [[ ]] nicht brennbare Kleidung
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- eng anliegende Arbeitskleidung
- Sicherheitsschuhe
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Arbeitsschutz](../assets/img/Nagelneue_Sicherheitsausruestung.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://pixabay.com/photos/chop-saw-saw-blade-1337288/)")<!-- style="max-width: 400px; width: 130%;margin-left: -80px; margin-top:20px;" -->

</div>
</section>

### Persönliche Schutzausrüstung

<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie das jeweilige Symbol der Persönlichen Schutzausrichtung in das Feld links neben der passenden Beschreibung.

<!-- data-randomize -->
@dragdropsort(@uid,Augenschutz: insbesondere beim Arbeiten mit Handmaschinen über Kopf und mit Gehrungskappsägen;@Gebotszeichen.Augenschutz.src|Gehörschutz: beim Arbeiten im Lärmbereich;@Gebotszeichen.Gehoerschutz.src|Atemschutz: beim Wechseln von Filterelementen und Sammeleinrichtungen;@Gebotszeichen.Atemschutz.src|Fußschutz: in der Werkstatt und auf Baustellen;@Gebotszeichen.Fussschutz.src)

## Dickenhobelmaschine - Hobeln breiter Werkstücke

<!-- class="highlight" -->
Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) an.

<br>

!?[Dickenhobelmaschine_breit](https://vimeo.com/519896500?fl=pl&fe=cm "[_Quelle: BGHM_](https://vimeo.com/519896500?fl=pl&fe=cm)")


### Hobeldicke

<!-- class="highlight"-->
Aus was ergibt sich die Hobeldicke?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Ausgangsdicke abzüglich Spanabnahme,Fertigdicke|Ausgangsdicke zuzüglich Spanabnahme)


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 73-78.

### Bauteile einer Dickenhobelmaschine

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Ordnen Sie die Maschinenbauteile 1 - 8 im Bild richtig zu.

<br>

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
1<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  (Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS) |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
1. Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
2<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS   |  (Messerwelle)   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
2. Messerwelle
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
3<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   |  (Greiferrückschlagsicherung)  |   Druckbalken    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
3. Greiferrückschlagsicherung, gegen Durchpendeln gesichert
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
4<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | (Absaugung)  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
4. Absaugung
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
5<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   (Druckbalken)    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
5. Druckbalken, federnd gelagert
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
6<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | Absaugung  |   (Einzugswalze)    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   Tischwalzen   ]]
********************
6. Einzugswalze geriffelt, federnd gelagert
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solutions
-->
7<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   (Auszugswalze glatt/gummiert)    |   Tischwalzen   ]]
********************
7. Auszugswalze glatt/gummiert, evtl. auch federnd gelagert
********************

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
8<!--style="color: blue; font-weight: bolder"-->  =  [[  Stellteile EIN - AUS, NOT - AUS |  Messerwelle   | Greiferrückschlagsicherung  |   Druckbalken    | Absaugung  |   Einzugswalze    |   Auszugswalze glatt/gummiert    |   (Tischwalzen)   ]]
********************
8. Tischwalzen
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Dickenhobelmaschine](../assets/img/Oberfraese_schematisch_seite.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 550px; width: 190%; margin-left: -240px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 73-78.

## Dickenhobelmaschine - Hobeln schmaler Werkstücke

<!-- class="highlight" -->
Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) an.

<br>

!?[Dickenhobelmaschine_schmal](https://vimeo.com/519896587?fl=pl&fe=cm "[_Quelle: BGHM_](https://vimeo.com/519896500?fl=pl&fe=cm)")

### Bearbeitung schmaler Werkstücke

<!-- class="highlight"-->
Wann dürfen mehrere schmale Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,wenn die Maschine Gliedereinzugswalzen und Gliederdruckbalken hat,wenn die Maschine Einzugswalze und Druckbalken hat|wenn die Maschine starre Einzugswalze und starren Druckbalken hat)


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 73-78.

## Abrichthobelmaschine - Abrichten kurzer Werkstücke

<!-- class="highlight" -->
Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) an.

<br>

!?[Abrichthobelmaschine](https://vimeo.com/519893092?fl=pl&fe=cm "[_Quelle: BGHM_](https://vimeo.com/519896500?fl=pl&fe=cm)")

### Hilfsmittel

<!-- class="highlight"-->
Welches Hilfsmittel wird im Video benutzt?\
Ziehen Sie die richtige Lösung in das leere Feld.


<!--
data-randomize
data-max-trials="3"
data-solution-button="off"
data-show-partial-solution
-->
@dragdropmultiple(@uid,Schiebeholz,Zuführlade|Schiebestock)


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 57-68.

## Arbeiten mit der Tischfräsmaschine

Die Tischfräsmaschine<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"--> ist eine stationäre Holzbearbeitungsmaschine für:

<!-- class="blueball" -->
- das Bearbeiten von Kanten
- das Fräsen von Profilen

-----------------------

Die Tischfräsmaschine gehört zu den wichtigsten, aber auch gefährlichsten<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: #A00000;"--> Maschinen in der Tischlerwerkstatt:

🚑 Es wirken hohe Drehzahlen und große Schnittkräfte.\
🚑 Die Hände müssen Abstand zur Frässpindel behalten.\
🚑 Rückschläge sind zu vermeiden.\

<br>


Es ist wichtig, Aufbau, Einstellmöglichkeiten und Schutzeinrichtungen zu kennen.

-------
<br>
<center>

![Tischfräse](../assets/img/Seitenfraese_in_aktion.jpg "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%" -->

</center>

### Fräswerkzeuge


<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die Abbildungen den korrekten Werkzeugbezeichnungen zu!

_Abb.: BGHM_<!-- style="margin-left: 750px;" -->

<!--data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [Einteiliges Werkzeug]     [Verbundwerkzeug]        [Werkzeugsatz]     [zusammengesetztes Werkzeug]  ]
- [           (x)                         ( )                  ( )                       ( )              ] ![Einteiliges_Werkzeug](../assets/img/3_zuegiger_bohrere.jpg)<!-- style="max-width: 150px;" -->
- [           ( )                         (X)                  ( )                       ( )              ] ![Verbundwerkzeug](../assets/img/bohrer_fraes_kopf.jpg)<!-- style="max-width: 150px;" -->
- [           ( )                         ( )                  (x)                       ( )              ] ![Werkzeugsatz](../assets/img/fraesenkopf_cutter.jpg)<!-- style="max-width: 150px;" -->
- [           ( )                         ( )                  ( )                       (X)              ] ![zusammengesetztes_Werkzeug](../assets/img/fraese_fetter_cutter.jpg)<!-- style="max-width: 150px;" -->


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 83-115.

### Werkzeugverdeckungen


<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die Abbildungen den korrekten Bauteilbezeichnungen zu!

_Abb.: BGHM_<!-- style="margin-left: 750px;" -->

<!--data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [Druck- und Schutzvorrichtung]     [Bogenfeder]        [Vorschubapparat]     ]
- [           (x)                         ( )                  ( )                ] ![Druck-_und_Schutzvorrichtung](../assets/img/Seitenfraese_mit_anderen_sicherheitsmechanismen.jpg)<!-- style="max-width: 200px;" -->
- [           ( )                         (X)                  ( )                ] ![Bogenfeder](../assets/img/Seitenfraese_mit_sicherheitsmechanismen.jpg)<!-- style="max-width: 200px;" -->
- [           ( )                         ( )                  (x)                ] ![Vorschubapparat](../assets/img/alte_seiten_fraese.jpg)<!-- style="max-width: 200px;" -->


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft, S. 94.

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
