<!--

author:   Hilke Domsch

email:    hilke.domsch@gkz-ev.de

version:  0.0.10

language: de

narrator: Deutsch Male

comment:  Grundkurs Anlagenmechaniker 2

edit: true
date: 2025-07-21
logo: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/2006-02-15_Piping.jpg
icon: ../assets/img/Logo_234px.png

import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md

title: Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G-IH 2

tags:  SHK,
       Grundkurs,
       Anlagenmechaniker

@style
.flex-container {
    display: flex;[](https://liascript.github.io/LiveEditor/liascript/index.html?#5)
    flex-wrap: wrap; /* Allows the items to wrap as needed */
    align-items: stretch;
    gap: 20px; /* Adds both horizontal and vertical spacing between items */
}

.flex-child {
    flex: 1;
    margin-right: 20px; /* Adds space between the columns */
}

@media (max-width: 600px) {
    .flex-child {
        flex: 100%; /* Makes the child divs take up the full width on slim devices */
        margin-right: 0; /* Removes the right margin */
    }
}
@end

attribute: Main Image By Roger McLassus Installateur Notdienst Wien - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=578502
-->

# Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G - IH 2

Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen
===

<section class="flex-container" style="padding: 1rem;">
<div style="padding-top:3rem;">

</div>
<div class="flex-child">
![Lötlampe](../assets/img/loetlampe.jpg) <!-- style="height: 300px" -->
</div>
<div class="flex-child">
![Rohrinstallation](../assets/img/rohrinstallation.jpg) <!-- style="height: 300px" -->

</div>
</section>

_Quelle: Pixabay, Ken Boyd (Bild links)_

## Überprüfungsaufgaben


<!--style="font-size: large"-->Sie haben in den letzten Tagen Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen zusammengefügt.


<!--style="font-size: large"-->Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr erworbenes Wissen überprüfen - viel Erfolg!

_Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein!_<!--style="color:red; font-weight: bolder;"-->

-----------


<section class="flex-container" style="padding: 1rem;">
<div style="padding-top:3rem;">

</div>
<div class="flex-child">
<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Bild 1:
![Hartlöten](../assets/img/hartloeten.jpg) <!-- style="max-height: 300px" -->
</div>
<div class="flex-child">
<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Bild 2:
![Weichlöten](../assets/img/weichloeten.jpg) <!-- style="max-height: 300px" -->

</div>
</section>

_Arbeitsgänge für Hart- und Weichlöten. Quelle: Strobel-Verlag. Bilder: BrazeTec GmbH, Hanau_,
_https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0108/010808.php _

----

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Ordnen Sie die Bilder dem Arbeitsvorgang "Hartlöten" oder "Weichlöten" zu:



- [[Hartlöten] [Weichlöten]]
- [    [X]          [ ]     ]  Bild 1
- [    [ ]          [X]     ]  Bild 2


### 1. Vorbereitende Arbeitsschritte beim Hart- und Weichlöten

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Bringen Sie die vorbereitenden Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge. <br>
Der erste Arbeitsschritt muss ganz oben stehen.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid,Ablängen|Entgraten|Kalibrieren|Reinigen)

### 2. Einsatzgebiete des Hart- und Weichlötens

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Entscheiden Sie, welche Fügetechnik für welchen Installationsbereich zulässig ist. <br>
Beachten Sie, dass bei einigen Einsatzgebieten BEIDE Fügetechniken zulässig sind!

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [[Hartlöten] [Weichlöten]]
- [    [ ]          [X]     ]  Trinkwasser Cu-Rohr weich (R220)
- [    [X]          [X]     ]  Heizung
- [    [X]          [X]     ]  Dachrinnen und Regenfallrohre
- [    [X]          [ ]     ]  Stadt-, Erd-, Flüssiggas
- [    [X]          [ ]     ]  Kälte, Klima
- [    [X]          [ ]     ]  Öl
- [    [X]          [ ]     ]  Druckluft


### 3. Das richtige Biegen

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Worauf ist beim Biegen geschweißter Rohre zu achten?

3.1. Wie wird die im Bild mit "X"<!--style="color: red; font-weight: bolder;"--> gekennzeichnete Linie bezeichnet?
===

![Neutrale Faser_Landefeld](../assets/img/landefeld.jpg) <!-- style="width: 600px" -->

<!-- data-randomize -->
- [( )] Biegeachse
- [( )] Nulllinie
- [( )] Zugfaser
- [( )] Symmentrielinie
- [(X)] neutrale Faser

-----

3.2. Vervollständigen Sie den Satz, indem Sie die richtige Antwort markieren.
===

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
_Beim Biegen geschweißter Rohre ist darauf zu achten, dass die Rohrnaht in der [[ ( neutralen Faser ) | Innenseite | Außenseite | kürzeren Seite | längeren Seite ]] liegt._<!--style="color:blue; font-weight: bolder;"-->


### 4. Flussmittel beim Löten

Löten ist ein Verfahren zum Verbinden von [[ Kunsttoffen   |  Glas  | (metallischen Werkstoffen)]] mit Hilfe einer geschmolzenen [[ ME-Metalllegierung  |  (NE-Metalllegierung)  | FE-Legierung]].

Die Schmelztemperatur des Lotes liegt [[ oberhalb   |  gleich  | (unterhalb)]] der Schmelztemperaturen der zu verbindenden Grundwerkstoffe.

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Welche Aufgaben hat das Flussmittel? <br>
Es sind zwei Antworten richtig!

<!-- data-randomize -->
- [[ ]] das Werkstück zu kühlen
- [[ ]] Flussmittel werden nur beim Hartlöten benötigt
- [[X]] Zerstörung der vorhandenen Oberflächenoxide
- [[X]] Verhindern, dass sich neue Oxidschichten während der Erwärmung bilden
- [[ ]] Entfernen jeder Art von Verschmutzung

</div>
</section>

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Zu welcher Farbe wechselt das Weichlötflussmittel bei Erwärmung? Ziehen Sie die richtige Antwort in das Feld.

<!-- data-randomize -->
@dragdropmultiple(@uid,Silber,Gold |Grün|Weiß|Blau)

### 5.1 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 1

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Ein geschweißtes Rohr reißt beim Biegen auf. Was könnte die Ursache sein?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Die Schweißnaht war auf der neutralen Faser.
- [(X)] Die Schweißnaht war auf der Innenseite des Bogens.
- [( )] Das Rohr wurde nicht genügend erwärmt.
- [( )] Die Elastizitätsgrenze wurde etwas überschritten.
- [( )] Das Rohr wurde zu schnell verformt.

-----

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Wie kann beim Biegen von Stahlrohren ein Knicken der Rohrwandung verhindert werden? <br>
Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!

<!-- data-randomize -->
- [[ ]] durch Zwischenkühlen des Rohres
- [[ ]] durch Einhalten eines sehr kleinen Biegeradius
- [[ ]] durch stückweises und segmentartiges Erwärmen und Biegen
- [[X]] durch Füllen des Rohres mit trockenem Sand
- [[X]] durch Gegendrücken an der neutralen Faser
- [[X]] durch Biegematritzen

### 5.2 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 2

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Welche Fehler können beim Rohrbiegen auftreten? <br>
Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!

<!-- data-randomize -->
- [[X]] Ovalisierung oder Abflachung des Rohrquerschnittes bei der Biegung
- [[ ]] zu langer Biegeschenkel
- [[ ]] Anzeichnen der Biegelänge
- [[ ]] Das Rohr wird beim Biegen magnetisiert.
- [[X]] sehr enger Biegeradius
- [[X]] unzureichender Gegendruck am Biegeschenkel

----

<!--style="font-weight: bolder; color: blue"-->Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.


a) Um einen präzisen Biegeradius zu erzielen, ist das Material einmal grob vorzubiegen.

- [( )] wahr
- [(X)] falsch

b) Schmutz und Fremdkörper im Arbeitsbereich können die Qualität des Biegergebnisses beeinträchtigen.

- [(X)] wahr
- [( )] falsch

c) Das Überbiegen des Rohrs ist nötig, um Rückfederung auszugleichen.

- [(X)] wahr
- [( )] falsch

d) Für Rohre mit sehr geringer Wandstärke sollte besonders auf den Biegeradius geachtet werden.

- [(X)] wahr
- [( )] falsch


### 6. Schweißen mit Acetylen-Sauerstoff

<!--style="font-size: Large; font-weight: bolder;color: grey"-->Bringen Sie die Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.<br>
Der erste Arbeitsschritt steht an oberster Stelle.

Arbeitsvorbereitung<!--style="color:blue; font-weight: bolder;"-->

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid,Anschlüsse prüfen|Ventile an den Gasflaschen öffnen|Arbeitsdruck mit dem Druckminderer einstellen|Sauerstoffventil öffnen|Acetylenventil am Brenner öffnen|Sauerstoff-Acetylen-Gemisch entzünden|Flamme einstellen)


<!--style="color:blue; font-weight: bolder;"-->Nach dem Schweißen

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid,Acetylventil am Brenner schließen|Sauerstoffventil am Brenner schließen|Flaschenventile schließen|Schläuche entlüften)

----

<!--style="font-size: Large; font-weight: bolder;color: blue"-->Welcher Druck ist am Druckminderer für Acetylen einzustellen?

- [( )] 25 bar
- [( )] 10 bar
- [( )] 2,5 bar
- [(X)] 0,5 bar
- [( )] 0,01 bar

## Super gemacht 👌

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg)<!-- style="width: 700px" -->

_Quelle: Pixabay, geralt_
