<!--

author:   Hilke Domsch
email:    hilke.domsch@gkz-ev.de
version:  0.0.6
language: de
narrator: Deutsch Male

edit: true
date: 2026-02-02

icon: ../assets/img/Logo_234px.png
logo: https://img.freepik.com/free-photo/top-view-wood-tools-desk_23-2148898120.jpg

comment:  G-TSM Überprüfungsfragen

title: TSM Grundkurs (G-TSM)

link: ./style.css

import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md

tags:  Tischler,
       Schreiner,
       Arbeitssicherheit,
       Holzbearbeitungsmaschinen,
       BGHM

-->

# G-TSM - Überprüfungsfragen nach Abschluss des Praxiskurses

Die praktischen überbetrieblichen TSM<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> -<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> Lehrgänge<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: green;"--> sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ausbildung.\
In diesen Lehrgängen festigen und erweitern Sie Ihre Kenntnisse über das

<!-- class="hash"-->
- sichere Arbeiten an Sägemaschinen (Tisch- und Formatkreissäge, Bandsäge)
- sichere Arbeiten an stationären Hobelmaschinen (Abricht- und Dickenhobelmaschine)
- sichere Arbeiten mit Handmaschinen (Oberfräse, Formfedernutfräse, Handhobel und Handkreissäge)

Das vorliegende Quiz baut auf den Einführungskurs zum Bedienen der genannten Maschinen auf.
<br>
Die Fragen bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit nach und vor einem TSM-Lehrgang fachliche Impulse sowie Grundlagenwissen zu vertiefen und sich neues anzueignen.\
Die Fragen sind gemäß den Vorgaben der BGHM und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften formuliert.

Gleichzeitig werden "Nebeneffekte" erreicht:

<!-- class="blueball"-->
- Erhöhung der Arbeitssicherheit,
- Reduzierung von Materialverschwendung
- Steigerung/Sicherung der Qualität

<br>

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: red;"-->
Die Module ersetzen nicht die praktischen überbetrieblichen TSM-Lehrgänge.

<br>

<!--class="highlight"-->
Testen Sie Ihr Wissen zum sicheren Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen!

------------

<br>

<center>

![Tischler_mit_Handmaschine](../assets/img/Man_zuschneiden.jpg "[_Quelle: Freepik, gpointstudio_](https://www.freepik.com/free-photo/carpenter-cutting-plank-by-circular-saw_11230030.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=97824b16-cb12-47ce-88e1-8d3d56bdf004&query=carpenter)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

## Umgang mit Handmaschinen

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussagen treffen für Handmaschinen zu (Mehrfachauswahl möglich)?

-----------


<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [richtig]     (falsch) ]
- [    (X)           ( )    ] Alle mit integrierter Absaugeinrichtung müssen abgesaugt werden.
- [    ( )           (X)    ] Vor dem Beseitigen von Störungen reicht es aus, die Anlaufautomatik des Staubsaugers abzuschalten.
- [    (X)           ( )    ] Die Handmaschine ist grundsätzlich mit beiden Händen zu führen.
- [    (X)           ( )    ] Für den Werkzeugwechsel ist die Maschine von der Energiezufuhr zu trennen (Akku/Strom).
- [    (X)           ( )    ] Die Werkstücke sind festzuspannen und gegen Verschieben zu sichern.
- [    ( )           (X)    ] Die Maschine sollte nicht zwischen den Arbeitgängen ausgeschaltet werden, um Stromspitzen durch Ein-/Ausschalten zu vermeiden.
********************
Folgende Aussagen sind richtig:\
Alle mit integrierter Absaugeinrichtung müssen abgesaugt werden.\
Die Handmschine ist grundsätzlich mit beiden Händen zu führen.\
Für den Werkzeugwechsel ist die Maschine von der Energiezufuhr zu trennen (Akku/Strom).\
Die Werkstücke sind festzuspannen und gegen Verschieben zu sichern.
********************

-------------------

<center>

![Tischler_](../assets/img/man_Handkreissaege_gloves.jpg "[_Quelle: Freepik, gpointstudio_](https://www.freepik.com/free-photo/hard-working-carpenter-cutting-wooden-plank_11230060.htm#from_element=cross_selling__photo)")<!-- style="max-width: 400px; width: 100%" -->

</center>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 137.


## Kreissägen - Fragen zum sicheren Umgang

Die Kreissäge<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"--> gehört zu den wichtigsten, aber auch gefährlichsten<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"-->  Maschinen<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"-->  im Tischler-/ Schreinerhandwerk. Ihre sichere Handhabung erfordert

<!-- class="blueball" -->
- fundiertes Wissen
- Aufmerksamkeit
- die konsequente Einhaltung aller Schutzmaßnahmen

-------
<br>
<center>

![Kreissäge](../assets/img/Kreissaege_blatt.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/circular-sharp-saw-wooden-table_3596130.htm#fromView=search&page=1&position=9&uuid=555403da-3815-4875-ad33-13a098268948&query=kreiss%C3%A4ge)")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->

</center>


### Spaltkeil bei Handkreissägemaschinen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie muss der Spaltkeil in Handkreissägemaschinen eingestellt sein?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
data-show-partial-solution
-->
Der Abstand von den Zahnspitzen des Sägeblatts zum Spaltkeil darf max.\
<br>
[[5]] mm\
<br>
betragen.
********************
Der Spaltkeil darf nicht mehr als __5 mm__ von den Zahnspitzen des Sägeblattes entfernt sein.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Handkreissägemaschine](../assets/img/Handkreissaege_sketch.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%; margin-left: 0px; margin-top:40px;" -->

</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 140.

### Die Zahnformen von HM Kreissägeblatter

<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die Abbildungen den korrekten Bezeichnungen der Zahnform zu!

_Abb.: BGHM_<!-- style="margin-left: 750px;" -->

<!--data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [Flachzahn]     [Wechselzahn, viele Zähne]  [Hohl-Trapez-Zahn]     [Wechselzahn, wenig Zähne]  ]
- [    (x)                         ( )                ( )                          ( )              ] @Tischler_TSM.Flachzahn_HM_Kreissaegeblatt(10)
- [    ( )                         (X)                ( )                          ( )              ] @Tischler_TSM.Wechselzahn_viele_Zaehne_HM_Kreissaegeblatt(10)
- [    ( )                         ( )                (x)                          ( )              ] @Tischler_TSM.Hohl_Trapez_Zahn_HM_Kreissaegeblatt(10)
- [    ( )                         ( )                ( )                          (X)              ] @Tischler_TSM.Wechselzahn_wenig_Zaehne_HM_Kreissaegeblatt(10)


<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 11.

### Einsatzarten der HM Kreissägeblätter

<!-- class="highlight"-->
Ziehen Sie die jeweils passende Abbildung der Zahnform in das Feld links neben das geeignete Material und dem Arbeitsgang.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropsort(@uid,Massivholz - Rohzuschnitt in Faserrichtung;@Tischler_TSM.Flachzahn_HM_Kreissaegeblatt.src|Massivholz - in und quer zur Faserrichtung;@Tischler_TSM.Wechselzahn_wenig_Zaehne_HM_Kreissaegeblatt.src|Furnierte Platten und Massivholz - quer zur Faserrichtung;@Tischler_TSM.Wechselzahn_viele_Zaehne_HM_Kreissaegeblatt.src|Beschichtete Platten;@Tischler_TSM.Hohl_Trapez_Zahn_HM_Kreissaegeblatt.src)


### Schnittgeschwindigkeiten an Tisch- und Formatkreissägen


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Schnittgeschwindigkeit für Holz ist optimal?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] 60 bis 100 m/s
- [( )] 20-40 m/s
- [( )] 40-60 m/s
- [( )] 100-120 m/s
********************
Die opimale Schnittgeschwindigkeit für Holz an Tisch- und Formatkreissägen liegt bei ca. 60 bis 100 m/s.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischler_an_Kreissäge](../assets/img/kappsaege.jpg "[_Quelle: Freepik, prostooleh_](https://www.freepik.com/free-photo/craftsman-using-circular-saw_13181331.htm#fromView=search&page=2&position=5&uuid=555403da-3815-4875-ad33-13a098268948&query=kreiss%C3%A4ge)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 11.

### Parallelanschlag an der Tisch- und Formatkreissäge

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussagen zum Parallelanschlag beim Längssägen - von Breite sägen an der Tisch- und Formatkreissäge sind richtig?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[ ]] Parallelanschlag so benutzen, wie er gerade eingestellt ist.
- [[ ]] Parallelanschlag so weit zurückziehen, dass ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird - gedachte 45° ab Sägeblattmitte.
- [[X]] Parallelanschlag so weit zurückziehen, dass ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird - gedachte 45° ab Sägeblattvorderkante.
- [[X]] Bei der Verwendung von vorderer und hinterer Sägehilfe (Fritz & Franz) Parallelanschlag vor das Sägeblatt zurückziehen.
- [[X]] Bei schmalen Werkstücken (Breite 30 mm und weniger) die niedrige Führungsfläche des Parallelanschlags benutzen.
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Parallelanschlag so weit zurückziehen, dass ein Klemmen des Werkstücks vermieden wird - gedachte 45° ab Sägeblattvorderkante.
- Bei der Verwendung von vorderer und hinterer Sägehilfe (Fritz & Franz) Parallelanschlag vor das Sägeblatt zurückziehen.
- Bei schmalen Werkstücken (Breite 30 mm und weniger) die niedrige Führungsfläche des Parallelanschlags benutzen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Quiz-Tablet](../assets/img/checks_and_question.png "[_Quelle: Pixabay, AI-generiert von JonathanPrestes_](https://pixabay.com/illustrations/ai-generated-business-technology-9371381/)")<!-- style="max-width: 250px; width: 100%; margin-left: 40px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 11.

## Stationäre Hobelmaschinen

Die Abrichthobelmaschine<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"-->  zählt zu den zentralen Grundmaschinen der Holzbearbeitung und erfordert besondere Sorgfalt im Umgang.\
Besondere Gefährdungen bestehen durch die

<!-- class="blueball" -->
- offene Messerwelle
- manuelle Werkstückführung

Die Schutzvorrichtungen sind korrekt zu beachten.

-------
<br>
<center>

![Tischlerszene](../assets/img/clamped_door.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/creative-man-working-wood-workshop_14315189.htm#fromView=search&page=5&position=1&uuid=2187ca2a-71ab-4397-8f3f-50ea0d4eeb2c&query=Formatkreiss%C3%A4ge)")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->

</center>



### Gezahnte Tischlippen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Warum gibt es gezahnte Tischlippen an Abrichthobelmaschinen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Sie dienen der Lärmminderung.
- [( )] Sie setzen den Schnittdruck herab.
- [( )] Sie begünstigen den Spänefluss.
********************
Sie dienen der Lärmminderung.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischler_mit_Holz](../assets/img/kreissaege_man_bart.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/carpenter-cutting-mdf-board-inside-workshop_27828640.htm#fromView=search&page=1&position=13&uuid=77f74e62-9912-4ed5-bea0-6aac779c0810&query=carpenter)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 57.

### Messerwellen

<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die Abbildungen den korrekten Bezeichnungen der verschiedenen Messerwellen zu!

_Abb.: BGHM_<!-- style="margin-left: 750px;" -->

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropsort(@uid,Keilleiste;@Tischler_TSM.Keilleistenmesserwelle_Abrichthobelmaschine.src|Spiralmeserwelle mit Wendemessern;@Tischler_TSM.Spiralmesserwelle_mit_Wendemessern_Abrichthobelmaschine.src|Messerwelle mit formschlüssiger Messerbefestigung;@Tischler_TSM.Messerwelle_mit_formschluessiger_Messerbefestigung_Abrichthobelmaschine.src)

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 57.

### Holzauflage beim Abrichten

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Seite vom Holz muss beim Abrichten aufliegen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Die rechte oder linke Seite; entscheidend ist, dass das Holz sicher aufliegt.
- [( )] Es ist immer die linke Seite vom Holz aufzulegen.
- [( )] Es ist immer die rechte Seite vom Holz aufzulegen.
********************
Welche Seite des Holzes aufgelegt wird, ist nicht entscheidend. Das Holz muss sicher<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: color: #A00000;"--> aufliegen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Bretterstapel](../assets/img/bretter.jpg "[_Quelle: Pixabay, antmoreton_](https://pixabay.com/de/photos/holz-stapel-textur-bauholz-h%C3%B6lzern-877368/)")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 57.


### Abrichten kurzer Werkstücke

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Hilfsmittel werden beim Abrichten kurzer Werkstücke genutzt?

<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 10pt; color: #A00000;"-->
Es sind mehrere Antworten richtig!

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[X]] Schiebeholz bei Schutzbrücke als Werkzeugverdeckung
- [[ ]] flacher Hilfsanschlag
- [[ ]] Schiebeholz bei Klappenschutz oder Glieder-Schwingschutz als Werkzeugverdeckung
- [[ ]] Zuführlade bei Schutzbrücke als Werkzeugverdeckung
- [[ ]] Schiebestock
- [[X]] Zuführlade bei Glieder-Schwingschutz als Werkzeugabdeckung
********************
Folgende Antworten sind richtig:\
- Schiebeholz bei Schutzbrücke als Werkzeugverdeckung
- Zuführlade bei Glieder-Schwingschutz als Werkzeugabdeckung
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Holzarbeit](../assets/img/abrichte.jpg "[_Quelle: Pixabay_](https://www.freepik.com/free-photo/wood-worker-his-shop-working-with-tools-equipment_75523846.htm)")<!-- style="max-width: 250px; width: 100%; margin-left: -40px; margin-top:0px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 57.

## Arbeiten an Sägemaschinen

Die Bandsäge<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: blue;"--> gehört zu den Maschinen, die in der Werkstatt fast täglich eingesetzt werden:

<!-- class="blueball" -->
- zum Zuschneiden von Massivholz
- zum Aussägen von Rundungen
- beim Nacharbeiten von Formteilen

-----------------------

Doch genau diese Routine birgt Risiken<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: #A00000;"-->:

🚑 Unachtsamkeit\
🚑 falsche Werkstückführung\
🚑 das Arbeiten mit ungeeigneten Einstellungen

Schwere Verletzungen können die Folge sein.

-------
<br>
<center>

![Bandsäge](../assets/img/stichsaege_brett.jpg "[_Quelle: Freepik, pvproductions_](https://www.freepik.com/free-photo/close-up-carpenter-s-hands-process-cutting-wood-with-jigsaw_16771521.htm#fromView=search&page=1&position=19&uuid=c8990c62-ec23-42fe-94d9-8b83ca73725b&query=Bands%C3%A4ge)")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->

</center>

### Bandsägeblattführung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie ist die Rückenrolle der Bandsägeblattführung einzustellen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Die Rückenrolle darf nur beim Schneiden mitlaufen.
- [( )] Das Bandsägeblatt muss mindestens 2 mm Abstand zur Rückenrolle haben.
- [( )] Die Rückenrolle muss ständig mitlaufen.
********************
Die Rückenrolle muss so eingestellt werden, dass sie sich nur bei belastetem Bandsägeblatt mitdreht.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Rückenrolle](../assets/img/bandsaege_sketch.png "_Quelle: BGHM_")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%;margin-left: -50px; margin-top:20px;" -->


</div>
</section>

<!--style="background-color:#FFA500;color: white"-->
> Hinweise zur Lösung finden Sie im TSM-Lehrgangsbegleitheft ab S. 41.

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
