<!--

author:   Hilke Domsch
email:    hilke.domsch@gkz-ev.de
version:  0.0.4
language: de
narrator: Deutsch male

edit: true
date: 2025-09-15

icon: ../assets/img/Logo_234px.png
logo: ../assets/img/woodboard.jpg

attribute: title image Von Bundesarchiv, Bild 183-41030-0002 / Draum / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5428443


attribute: Oberflächenveredlung I TSO 1/2024, Oberflächenveredlung II TSO 2/2024, Spezialfragen

comment:  Spezialfragen Oberflächengestaltung und Oberflächenbearbeitung Holz
title: Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

link: ./style.css

import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md

tags:   Oberflächenveredelung,
        Tischler,
        Schleifen,
        Ölen,
        Lacke

-->

# Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24
<!-- class="highlight" -->
Spezialfragen
===

<!-- class="highlight; color: black" -->
Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.
<br> <br>
Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.
<br> <br>
Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

<!-- class="highlight" -->
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

<br>
<center>
![Tischlerwerkstatt](../assets/img/kappsaege_dewalt.jpg "_Foto: Pixabay, ekenamillwork_")<!-- style="max-width: 600px; width: 100%" -->
</center>

## Vorbereiten der Oberfläche - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Ein Kunde beklagt sich über eine raue Oberfläche, obwohl der Lack glänzt.\
Was könnte die Ursache sein?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Der Lack war zu dick.
- [(X)] Vor der Endlackierung wurde der Untergrund nicht gereinigt.
- [( )] Das Spritzen erfolgte mit zu hohem Luftdruck.
- [( )] Die Holzart war für das Verfahren ungeeignet.

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->

</div>
</section>


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Polieren
- [(X)] Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- [( )] Ölen der Oberfläche
- [( )] Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit

</div>
</section>



## Beizen - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Sie haben eine Fläche gebeizt, die danach fleckig erscheint./
Woran kann das liegen?

<!-- data-randomize -->
- [( )] zu wenig Leim
- [(X)] ungleichmäßiger Schliff
- [( )] zu lange Trocknungszeit
- [( )] Zum Auftragen wurde ein falscher Lappen verwendet.

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tischlerwerkstatt](../assets/img/woodboard.jpg "_Quelle: Pixabay, Tyli Jura_") <!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Kombination ergibt auf Nadelholz eine besonders warme, rustikale Oberfläche?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Weißbeize und Acryllack
- [(X)] Laugen, chemische Beizen, Öl-Auftrag
- [( )] PU-Lack auf Rohholz
- [( )] Hartwachsöl auf unbehandeltem Holz

>_Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!_

</div>
</section>

## Überzugsmittel - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Oberflächenbehandlung würden Sie für ein Massivholzbrett mit natürlicher Haptik empfehlen?\
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropmultiple(@uid,Hartöl - evtl. mit Wachs kombiniert,PUR-Lack|Polyesterlack|UV-Lack)

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Maßnahme kann die Kratzfestigkeit einer geölten Fläche erhöhen?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Nachpolieren mit Beize
- [(X)] Aufbringen eines Hartwachsöls als Deckschicht
- [( )] Zwischenschliff mit Korn 40
- [( )] Einreiben mit Verdünnung

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->

</div>
</section>


## Oberflächentechniken - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Ein gebeizte Fläche soll später mit Klarlack überzogen werden.\
Was ist bei der Technik zu beachten?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Die Beize muss vollständig ausgeschliffen werden.
- [(X)] Der Lack muss beizkompatibel sein.
- [( )] Die Fläche wird vorher geölt.
- [( )] Eine Farbschicht wird dazwischen aufgetragen.


</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->
</center>

## Lackauftragsverfahren - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Ein Kunde möchte eine perfekt gleichmäßige Hochglanzoberfläche.\
Welches Verfahren ist am besten geeignet?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Fluten
- [(X)] Spritzlackierung mit Zwischenschliff und Politur
- [( )] Walzen mit Hartwachs
- [( )] Tauchen mit Seidenmattlack


</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->
</center>



## Trocknungs- und Härteverfahren - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Sie sollen in der Werkstatt einen Lackauftrag zügig weiterbearbeiten.\
Wie kann die Trocknung beschleunigt werden?

<!-- data-randomize -->
- [( )] durch Wasserbesprühung
- [(X)] durch Warmluft- oder Infrarotstrahlung
- [( )] durch Verdünnen des Lacks mit mehr Lösungsmittel
- [( )] durch Abdecken mit Folie


</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->
</center>

## Sicherheit und Umweltschutz - Spezialfragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Gefahr besteht beim Lagern von ölgetränkten Lappen in einem Eimer?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Sie färben auf andere Werkstücke ab.
- [(X)] Es kann durch die Oxidation des Öls zu einer Selbstentzündung kommen.
- [( )] Sie zerfallen.
- [( )] Es kommt zu einer Geruchsbildung durch das Lösungsmittel.

</div>
</section>

<center>
![Sicher](../assets/img/sicher_aus_schildern.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->
</center>

## Geschafft! 🙌


<center>
![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
</center>
