<!--
author:    Hilke Domsch, Volker Göhler
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
version:   0.0.3
date:      2025-06-30

narrator:  Deutsch Female
language:  de

comment:   TSM 2
edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Experimente/blob/main/materials/TSM2.md

tags:      TSM,
           Experimente

logo:      ../assets/img/Logo_234px.png
icon:      ../assets/img/Logo_234px.png


import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md

@style
.flex-container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap; /* Allows the items to wrap as needed */
    align-items: stretch;
    gap: 20px; /* Adds both horizontal and vertical spacing between items */
}

.flex-child {
    flex: 1;
    margin-right: 20px; /* Adds space between the columns */
}

@media (max-width: 600px) {
    .flex-child {
        flex: 100%; /* Makes the child divs take up the full width on slim devices */
        margin-right: 0; /* Removes the right margin */
    }
}
@end
-->

# Verständnisfragen TSM 2


--{{1}}--

<!-- --{{}}--
Verständnisfragen TSM Grundlehrgang 2
-->

Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft an. Beantworten Sie dann die folgenden Fragen, indem Sie die richtigen Antworten ankreuzen. Es können auch mehrere richtig sein.

<!-- --{{1}}--
Schauen Sie sich das Video der Berufsgenossenschaft an. Beantworten Sie dann die folgenden Fragen, indem du die richtigen Antworten ankreuzt. Es können mehrere Antworten richtig sein.
Viel Erfolg!
-->

__Viel Erfolg!__

??[BGHM Tischbandsäge Teil 1](https://player.vimeo.com/video/519896815)

--{{2}}--

<!-- --{{Erstens}}--
Welche Aussage trifft für das Arbeiten an Bandsägen zu?
a. Bandsägen müssen bei geringen Einsatzzeiten nicht abgesaugt werden.
b. Die obere Sägeblattführung ist knapp über Werkstückdicke einzustellen.
c. Da die Maschine bereits Sicherheitseinrichtungen besitzt, braucht das Bandsägeblatt nicht besonders abgesichert sein.
-->

1. __Welche Aussage trifft für das Arbeiten an Bandsägen zu?__
===

- [[X]]  a) Bandsägen müssen bei geringen Einsatzzeiten nicht abgesaugt werden.
- [[X]]  b) Die obere Sägeblattführung ist knapp über Werkstückdicke einzustellen.
- [[ ]]  c) Da die Maschine bereits Sicherheitseinrichtungen besitzt, braucht das Bandsägeblatt nicht besonders abgesichert sein.

--{{3}}--

<!-- --{{Zweitens}}--
Welche Vorrichtung ist zum Ablängen von Rundholz an der Bandsäge zu verwenden?
a. Schiebeholz
b. Spannlade
c. Keilstütze oder Prismenführung
-->

2. __Welche Vorrichtung ist zum Ablängen von Rundholz an der Bandsäge zu verwenden?__
===

- [( )] a) Schiebeholz
- [( )] b) Spannlade
- [(X)] c) Keilstütze oder Prismenführung

--{{4}}--

<!-- --{{Drittens}}--
Warum soll der Zahngrund eines Bandsägeblattes rund geschliffen sein?
a. Wegen der besseren Schnittqualität
b. Weil es sich leichter schneiden lässt
c. Um ein Einreißen des Sägeblattes zu verhindern
-->

3. __Warum soll der Zahngrund eines Bandsägeblattes rund geschliffen sein?__
===

- [( )] a) Wegen der besseren Schnittqualität
- [( )] b) Weil es sich leichter schneiden lässt
- [(X)] c) Um ein Einreißen des Sägeblattes zu verhindern

--{{5}}--

<!-- --{{Viertens}}--
Wie wird die obere Sägeblattführung richtig eingestellt?
a. 10 Zentimenter über dem Werkstück
b. direkt auf das Werkstück aufliegend
c. 2-3 Millimeter über dem Werkstück
d. Die Einstellung erfolgt nach Augenmaß.
-->

4. __Wie wird die obere Sägeblattführung richtig eingestellt?__
===

- [( )] a) 10 cm über dem Werkstück
- [( )] b) direkt auf das Werkstück aufliegend
- [(X)] c) 2-3 mm über dem Werkstück
- [( )] b) Die Einstellung erfolgt nach Augenmaß.


--{{6}}--

<!-- --{{Fünftens}}--
Sehen Sie sich das nächste Video an und beantworten Sie dann die Frage.
-->

5. Sehen Sie sich das nächste Video an und beantworte dann die Frage.
===

!?[Tischbandsäge BGHM Teil 2](https://player.vimeo.com/video/519896693)

<!-- --{{6}}--
Auf was ist beim Herstellen geschweifter Werkstücke besonders zu achten?
a. Bei großen, sperrigen Werkstücken muss eine 2. Person mit zufassen.
b. Es kann eine Stehhilfe genutzt werden, um die Wirbelsäule zu entlasten.
c. Das Werkstück ist nur an den Kanten und mit möglichst großem Abstand zum Sägeblatt zu halten.
d. Beim Zurückziehen in der Sägeschnittfuge könnte das Bandsägeblatt abspringen und reißen.
-->

__Auf was ist beim Herstellen geschweifter Werkstücke besonders zu achten?__
===

- [[ ]]  a) Bei großen, sperrigen Werkstücken muss eine 2. Person mit zufassen.
- [[X]]  b) Es kann eine Stehhilfe genutzt werden, um die Wirbelsäule zu entlasten.
- [[X]]  c) Das Werkstück ist nur an den Kanten und mit möglichst großem Abstand zum Sägeblatt zu halten.
- [[X]]  d) Beim Zurückziehen in der Sägeschnittfuge könnte das Bandsägeblatt abspringen und reißen.

>_Der Text von a) wird bei "2. Person" nicht gut gesprochen._
