<!--
author:    Hilke Domsch; Florian Riefling
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
date:      2025-11-27
version:   0.0.5

narrator:  Deutsch Male
language:  de

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Malerhandwerk/blob/main/materials/maler_untertapete.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      ../assets/img/tapete_eimer.jpg

attribute: title image, by pixabay https://pixabay.com/de/photos/kleister-quast-leim-tapezieren-4964886/

comment:   Kurse G-ML-24, ML2-24, ML3-24, MLGI2-24, MLGI4-24, MLGI5-24, MB2-24,
           MB3-24, MB4-24, MGI2-04, MGI3-04, MGI4-04

link:      style.css

import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md

title:     Verarbeitung von Untertapeten - Maler-/Lackiererhandwerk & Raumausstattung

tags:      Maler,
           Lackierer,
           Handwerk,
           Tapezieren,
           Tapeten,
           Untertapete,
           Makulatur,
           Altanstrich,
           Spachteln,
           Schleifen,
           Kleister,
           Aufmaß
-->

# Verarbeitung von Untertapeten

Sie haben in den letzten Tagen gelernt, wie Untertapeten verarbeitet werden und welche Werkzeuge und Materialien Sie dafür benötigen.
<br>

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr Wissen überprüfen.



<!-- class="highlight" -->
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

<br> <br>
<center>

![Tapezierarbeitsplatz](../assets/img/tapete_eimer.jpg "[_Quelle: Pixabay, Vilkasss_](https://pixabay.com/illustrations/ai-generated-teeth-dental-miniature-9431605/)")<!-- style="width: 500px" -->

</center>

# Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten

Familie Farbe hat die Renovierung ihres Einfamilienhauses beauftragt.

Sie arbeiten mit Kollegen auf dieser Baustelle.

Alle notwendigen Arbeitsmaterialien und -werkzeuge sind bereits vor Ort.
<br> <br>
Ihr Vorabeiter beauftragt Sie, das Wohnzimmer zu tapezieren.

Er bittet Sie, ihm den notwendigen Arbeitsablauf vorzulegen.

Sie sollen das konkrete Aufmaß für den Raum erstellen und alle benötigten Geräte und Werkzeuge aufschreiben.


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Bringen Sie den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten in eine richtige Reihenfolge!

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdroporder(@uid,Aufmaß der Flächen und Mengen - Berechnung des Materials der Makulatur|Bereitstellen der Geräte und Werkzeuge|Untergründe prüfen und vorbereiten|Altanstriche bzw. Alttapteten entfernen|spachteln und schleifen|Kleber für Kleistergerät ansetzen|Kleistergerät mit Kleber und Tapete bestücken|Tapeten einkleistern|Tapeten verkleben: erst Decke - dann Wand|Anschlüsse an Wand - Decken - Scheuerleisten sauber abschneiden)

</div>
<div class="flex-child-0">

<br>
<br>
<br>


![Maler](../assets/img/maler_gray.jpg "[_Quelle: Pixabay, jbooba_](https://pixabay.com/photos/man-painter-painting-worker-brush-7469738/)")<!-- style="width: 350px" -->

</div>
</section>


## Kriterien der Untergrundprüfung

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Was sind wesentliche Kriterien bei der Untergrundprüfung vor dem Aufbringen einer Untertapete bzw. Makulatur?

<!--style="color: red"-->Es sind mehrere Antworten richtig.

<br>

<!-- data-randomize -->
- [[X]] Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.
- [[X]] Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen sollte zuvor eine Grundierung erfolgen.
- [[ ]] Der Untergrund darf geringe Anteile Staub und Sand enthalten, solange er trocken ist.
- [[ ]] Alte Tapeten oder Farbanstriche brauchen nicht entfernt werden, wenn sie sich nicht entfernen lassen und kaum "auftragen".


</div>
<div class="flex-child-0">

@Maler_Taetigkeiten.Koje_Vorbereitung_weiter(30) <br>
_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_<!-- style="max-width: 250px; width: 100%" -->


</div>
</section>

## Funktion einer Makulatur- bzw. Untergrundtapete


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Welche Funktion erfüllt eine Makulatur bzw. Untertapete?

<!--style="color: red"-->Es sind mehrere Antworten richtig.

<!-- data-randomize -->
- [[X]] Sie gleicht Unebenheiten und kleine Risse aus.
- [[X]] Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und verbessert die Haftung der Dekortapete.
- [[ ]] Sie kann bei sorgfältiger Verarbeitung auch als Endtapete verwendet werden.
- [[X]] Mit einer Untertapete wird eine größere Blickdichtigkeit erreicht.

</div>
<div class="flex-child-0">

@Maler_Taetigkeiten.Koje_gespachtelt_Makulatur2(30) <br>
_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_<!-- style="max-width: 250px; width: 100%" -->

</div>
</section>



## Werkzeuge und Materialien für das Anbringen einer Untertapete

<!--style="font-size: large"-->Für das Anbringen einer Rollenmakulatur als Untertapete werden typische Werkzeuge und Materialien verwendet.

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight"-->
Ordnen Sie die angegebenen Werkzeuge und Materialien richtig zu.\
<br>
"JA" steht für die typische Verwendung des Werkzeugs oder Materials.\
<br>
"NEIN" bedeutet, dass das Werkzeug oder Material nicht für diesen Arbeitsprozess verwendet wird.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [    [JA]           [NEIN]  ]
- [    (x)             ( )       ] @Maler_Werkzeuge.Tapezierbuerste(15)
- [    ( )             (x)       ] @Maler_Werkzeuge.Malerstock2(15)
- [    ( )             (x)       ] @Maler_Werkzeuge.Heiluftfoehn_Geraet(15)
- [    (x)             ( )       ] @Maler_Werkzeuge.Gliedermassstab_Zollstock(15)
- [    (x)             ( )       ] @Maler_Werkzeuge.Cuttermesser(15)
- [    (x)             ( )       ] @Maler_Taetigkeiten.Makulatur88PRO(15)
- [    ( )             (x)       ] @Maler_Werkzeuge.Naturschwaemme2(15)

</div>
</section>


## Super gemacht! 🙌


<center>
![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
</center>
