<!--
author:    DiAgnostiK-Coach
email:     info@gkz-ev.de
version:   0.1.0
date:      2026-04-27

narrator:  Deutsch Male
language:  de

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Malerhandwerk/blob/main/materials/maler_tapetensymbole_lektion.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      ../assets/img/tapete_tapetensymbole_closeup.jpg

attribute: Logo-Bild: Deutsches Tapeten-Institut, tapeten.de

comment:   Lerneinheit – Tapetenkennzeichnung nach DIN EN 235:
           Normsymbole, Anfertigungsnummer und Bedeutung der Symbole

title:     Tapetenkennzeichnung nach DIN EN 235 – Was bedeuten die Symbole auf der Tapetenrolle?

tags:      Maler,
           Lackierer,
           Raumausstatter,
           Tapezieren,
           Tapeten,
           Tapetensymbole,
           DIN EN 235

link:      style.css

import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
-->

# Tapetenkennzeichnung nach DIN EN 235 🏷️

Auf jeder Tapetenrolle sind Symbole aufgedruckt. Wer sie nicht kennt, kauft die falsche Tapete, klebt sie falsch und kann sie nicht wieder entfernen.

<!-- class="highlight" -->
In dieser Lerneinheit lernen Sie: Warum gibt es Tapetensymbole? Was bedeutet jedes Symbol? Und was verrät Ihnen die Anfertigungsnummer?

<br>

<center>

![Tapetensymbole](../assets/img/tapete_tapetensymbole_closeup.jpg "[_Quelle: Deutsches Tapeten-Institut_](https://tapeten.de/wissenswertes/tapetensymbole)")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

## Warum gibt es Tapetensymbole?

    --{{0}}--
Tapetensymbole existieren, weil Tapeten unterschiedliche Eigenschaften haben — und weil Käufer und Verarbeiter diese Eigenschaften verstehen müssen, ohne die Tapete erst auszuprobieren. Die Symbole sind genormt und rechtlich geschützt.

<div>

### Drei Kernaussagen zu Tapetensymbolen

| Aussage | Erklärung |
|---------|-----------|
| **Genormt und einheitlich** | Die Symbole sind nach DIN EN 235 genormt — sie sehen auf jeder Tapete immer gleich aus, egal welcher Hersteller |
| **Rechtlich geschützt** | Die Symbole dürfen nur verwendet werden, wenn die Tapete die entsprechenden Eigenschaften tatsächlich besitzt |
| **Informieren über Produkteigenschaften** | Sie zeigen: Wie waschbar ist die Tapete? Wie lichtbeständig? Wie wird sie verklebt? Wie wird sie entfernt? |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Die Symbole variieren **nicht** von Hersteller zu Hersteller — sie sind einheitlich. Ein Symbol auf einer günstigen Tapete bedeutet dasselbe wie auf einer teuren.

    --{{1}}--
Das ist wichtig für die Prüfung: Die Symbole sind **keine** Herstellermarken. Sie sind **keine** Echtheitszertifikate. Und sie gelten nicht nur in Deutschland — die DIN EN 235 ist eine europäische Norm, die in allen EU-Ländern gilt.

      {{1}}
> **Merkhilfe:** „DIN EN 235" — das EN steht für europäische Norm. Dieselben Symbole finden Sie auf Tapeten aus Deutschland, Frankreich oder Italien.

## Die Anfertigungsnummer (Chargennummer / Batch-No.)

    --{{0}}--
Neben den Symbolen findet sich auf jeder Tapetenrolle eine Nummer — die Anfertigungsnummer. Sie ist kein Dekorationselement. Sie ist einer der wichtigsten Hinweise beim Kauf und bei der Verarbeitung.

**Was die Anfertigungsnummer bedeutet:**

<div>

### Anfertigungsnummer — Bedeutung und Verwendung

| Aspekt | Erklärung |
|--------|-----------|
| **Was ist sie?** | Eine Chargennummer (auch Batch-No. genannt), die angibt, in welchem Fertigungsdurchgang die Tapete hergestellt wurde |
| **Warum wichtig beim Kauf?** | Tapeten aus verschiedenen Chargen können leichte Farbabweichungen haben — selbst bei identischem Farbcode |
| **Regel beim Kauf** | Immer Rollen mit **derselben** Anfertigungsnummer kaufen, wenn sie im gleichen Raum verlegt werden sollen |
| **Was passiert bei verschiedenen Chargen?** | Farbunterschiede — oft erst nach dem Trocknen sichtbar, dann nicht mehr korrigierbar |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Gleicher Raum = gleiche Chargennummer. Immer. Auch wenn die Rollen optisch identisch aussehen.

    --{{1}}--
Das ist ein klassischer Fehler, den auch erfahrene Handwerker manchmal machen: Man kauft fünf Rollen, eine Wand reicht nicht — und die nachgekaufte sechste Rolle hat eine andere Chargennummer. Das Ergebnis ist eine Wand mit einem leichten Farbstreifen — der erst nach dem Tapezieren und Trocknen sichtbar wird. Nicht mehr zu korrigieren ohne abzureißen.

      {{1}}
> **In der Praxis:** Immer etwas mehr kaufen als berechnet — eine Reserve-Rolle mit der gleichen Chargennummer. Das ist billiger als das Nachkaufen aus einer anderen Charge.

## Symbole: Waschbarkeit

    --{{0}}--
Das erste Symbolfeld auf der Tapetenverpackung gibt Auskunft darüber, wie widerstandsfähig die Tapete gegen Feuchtigkeit und mechanische Reinigung ist. Es gibt vier Stufen.

<div>

### Waschbarkeitssymbole im Überblick

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------|
| ☁️ (Wassertropfen, einfach) | Abwischbar — kann mit feuchtem Tuch vorsichtig abgetupft werden |
| ☁️☁️ (zwei Tropfen) | Waschbar — kann mit weichem Schwamm und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden |
| ☁️☁️☁️ (drei Tropfen) | Stark waschbar — auch mit Bürste reinigbar |
| ☁️☁️☁️☁️ (vier Tropfen) | Scheuerfest — sehr robust, auch in Küchen und Fluren geeignet |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Je mehr Tropfen, desto robuster. Ein Wassertropfen = vorsichtig abtupen. Vier Tropfen = auch mit Bürste schrubben möglich.

## Symbole: Lichtbeständigkeit

    --{{0}}--
Tapeten verblassen im Licht — manche schneller, manche langsamer. Das Lichtbeständigkeitssymbol zeigt, wie gut eine Tapete dem Ausbleichen widersteht.

<div>

### Lichtbeständigkeitssymbole

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------|
| ☀️ (eine Sonne) | Leicht lichtbeständig — geeignet für wenig belichtete Räume |
| ☀️☀️ (zwei Sonnen) | Lichtbeständig — für normale Raumbelichtung geeignet |
| ☀️☀️☀️ (drei Sonnen) | Sehr lichtbeständig — auch für stark besonnte Räume |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Je mehr Sonnen, desto beständiger gegen Ausbleichen. Für Räume mit direkter Sonneneinstrahlung mindestens zwei Sonnen wählen.

## Symbole: Musteransatz und Rapport

    --{{0}}--
Wer schon einmal gemusterte Tapeten verarbeitet hat, weiß: Der Musteransatz bestimmt den Materialverbrauch erheblich. Das Symbol zeigt, wie die Bahnen aufeinander abgestimmt werden müssen.

<div>

### Musteransatz-Symbole

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------|
| Pfeile gerade (↕) | Gerader Anschnitt — Bahnen können ohne Versatz angesetzt werden |
| Pfeile versetzt (↕ ↕ versetzt) | Halbversatzrapport — jede zweite Bahn muss um den halben Rapport versetzt werden |
| Linie mit Maßangabe | Freier Rapport — Rapport (Musterwiederhollänge) in cm angegeben |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Muster mit großem Rapport = mehr Materialverschnitt. Bei der Mengenberechnung immer den Rapport berücksichtigen.

## Symbole: Verarbeitung und Entfernen

    --{{0}}--
Die letzten Symbolfelder geben an, wie die Tapete verklebt wird und wie sie später wieder entfernt werden kann. Das ist besonders wichtig bei Vliestapeten, die anders verklebt werden als Papiertapeten.

<div>

### Verarbeitungssymbole

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------|
| Kleisterrolle auf der Tapete | Kleister wird auf die Tapetenbahn aufgetragen (Papiertapete) |
| Kleisterrolle auf der Wand | Kleister wird auf die Wand aufgetragen — Wandklebetechnik (Vliestapete) |
| Einweichen erforderlich | Tapete muss vor dem Verarbeiten in Kleister eingeweicht werden |

</div>

<div>

### Entfernungssymbole

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------|
| Streifen ablösbar | Tapete kann trocken abgezogen werden — als Streifen, ohne Wasser |
| Wasserstrahl | Tapete muss eingeweicht werden, bevor sie abgezogen werden kann |
| Perforationswalze | Tapete muss perforiert werden, bevor Tapetenlöser einwirken kann |

</div>

<!-- class="box" -->
**Merksatz:** Vliestapete = Kleister an die Wand. Das Entfernungssymbol zeigt Ihnen schon beim Kauf, wie aufwändig der spätere Abriss wird.

## Zusammenfassung – Tapetensymbole auf einen Blick

    --{{0}}--
Sie kennen jetzt alle wichtigen Symbolkategorien der DIN EN 235. Beim nächsten Blick auf eine Tapetenrolle wissen Sie sofort, was Sie kaufen — und wie Sie es richtig verarbeiten.

<div>

### Alle Symbolkategorien im Überblick

| Kategorie | Worum es geht |
|-----------|--------------|
| **Waschbarkeit** | Wie reinigungsbeständig ist die Tapete? (1–4 Tropfen) |
| **Lichtbeständigkeit** | Wie gut hält die Tapete Licht stand? (1–3 Sonnen) |
| **Musteransatz / Rapport** | Wie müssen die Bahnen ausgerichtet werden? |
| **Verarbeitung** | Kleister auf Tapete oder Wand? Einweichen nötig? |
| **Entfernen** | Trocken abziehen, einweichen oder perforieren? |
| **Anfertigungsnummer** | Gleiche Charge = gleiche Farbe. Immer prüfen! |

</div>

<!-- class="highlight" -->
**Nächster Schritt:** Testen Sie Ihr Wissen im Übungsmodul „Tapetenzeichen — Kennzeichnung und Symbole".

<br>

<center>

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")<!-- style="max-width: 400px; width: 100%" -->

</center>
