<!--
author:    Hilke Domsch
email:     hilke.domsch@gkz-ev.de
date:      2025-09-15
version:   0.0.3

narrator:  Deutsch male
language:  de

edit:      https://github.dev/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tischlerei/blob/main/materials/tischler_oberflaeche_tso12_schwer.md

icon:      ../assets/img/Logo_234px.png
logo:      ../assets/img/woodboard.jpg

title:     Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24
comment:   Schwere Fragen Oberflächengestaltung und Oberflächenbearbeitung Holz
attribute: title image Von Bundesarchiv, Bild 183-41030-0002 / Draum /
           CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,
           https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5428443
attribute: Oberflächenveredlung I TSO 1/2024, Oberflächenveredlung II
           TSO 2/2024, schwere Fragen
tags:      Oberflächenveredelung,
           Tischler,
           Schleifen,
           Ölen,
           Lacke

link:      style.css
import:    https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
           https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
-->

# Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24
<!-- class="highlight" -->
Schwere Fragen
===

<!-- class="highlight; color: black" -->
Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.
<br> <br>
Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.
<br> <br>
Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

<!-- class="highlight" -->
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

<br>
<center>
![Tischlerwerkstatt](../assets/img/kappsaege_dewalt.jpg "_Foto: Pixabay, ekenamillwork_")<!-- style="max-width: 600px; width: 100%" -->
</center>

## Vorbereiten der Oberfläche - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Warum ist das sorgfältige Entfernen von Schleifstaub vor dem Lackieren besonders wichtig?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Schleifstaub fördert die Haftung.
- [(X)] Schleifstaub kann matte und raue Stellen entstehen lassen.
- [( )] Schleifstaub verzögert die Trocknung.
- [( )] Schleifstaub verändert den pH-Wert des Lacks.

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->

</div>
</section>


<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Polieren
- [(X)] Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- [( )] Ölen der Oberfläche
- [( )] Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit

</div>
</section>



## Beizen - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Voraussetzung ist zu erfüllen, damit eine chemische Beize richtig wirkt?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Das Holz muss eine möglichst glatte Oberfläche haben.
- [(X)] Das Holz muss bestimmte Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) enthalten.
- [( )] Die Beize muss unter UV-Licht trocknen.
- [( )] Die Poren müssen vollständig geschlossen sein.

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![](../assets/img/paint_w_brush.jpg "_Quelle: Pixabay, Carola68_") <!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wie lässt sich eine fleckige Beizfläche auf Weichholz vermeiden?

<!-- data-randomize -->
- [( )] durch intensives Wässern
- [(X)] durch eine Nadelholz- oder Positivbeize
- [( )] durch eine dickschichtige Beize
- [( )] durch eine Heißlufttrocknung nach dem Beizen

>_Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!_

</div>
</section>

## Überzugsmittel - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welcher Überzug eignet sich besonders gut für stark beanspruchte Flächen (z. B. Tischplatten)?\
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
@dragdropmultiple(@uid,Zwei-Komponenten-PUR-Lacke,Schellack|Nitrocellulose-Lacke|Öle mit Naturharzanteil)

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussage über Naturöle als Oberflächenmittel ist korrekt?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Naturöle bilden eine dicke, versiegende Lackschicht.
- [(X)] Naturöle dringen ins Holz ein und erhalten die Offenporigkeit.
- [( )] Naturöle sind nur für den Außenbereich geeignet.
- [( )] Naturöle benötigen keine Trocknungszeit.

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->

</div>
</section>


## Oberflächentechniken - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Folge kann ein zu feiner Zwischenschliff zwischen Lackschichten haben?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Es wird eine schnellere Trocknung erreicht.
- [(X)] Daraus resultiert eine mangelnde Haftung bei der nächsten Lackschicht.
- [( )] Schleifspuren werden sichtbar.
- [( )] Es wird eine höhere Farbintensität erreicht.

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Schleifen](../assets/img/rotating_sander.jpg "_Quelle: Pixabay, Detmold_") <!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->

</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->
</center>

## Lackauftragsverfahren - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Warum ist die Viskosität beim Spritzlackieren entscheidend?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Sie beeinflusst die Farbwirkung.
- [(X)] Sie bestimmt das Spritzbild.
- [( )] Sie reguliert die Trocknungszeit.
- [( )] Sie macht eine Grundierung unnötig.


</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 200px; width: 100%" -->
</center>



## Trocknungs- und Härteverfahren - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Wodurch unterscheiden sich UV-härtende Lacke von konventionellen Lacken?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Sie sind essbar.
- [(X)] Sie härten durch Polymerisation unter UV-Strahlung.
- [( )] Sie enthalten Naturharze.
- [( )] Sie benötigen keine Vorbehandlung.


</div>
</section>

<center>
![Fragezeichen](../assets/img/fragezeichen.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 300px; width: 100%" -->
</center>

## Sicherheit und Umweltschutz - schwere Fragen

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Was ist bei der Lagerung von lösemittelhaltigen Produkten zu beachten?

<!-- data-randomize -->
- [( )] liegend lagern
- [(X)] auslaufsicher und in belüfteten Räumen
- [( )] Lagerung im Freien
- [( )] Lagerung unter Wasser

</div>
</section>

<center>
![Sicher](../assets/img/sicher_aus_schildern.jpg "_Quelle: Pixabay, Peggy+Marco_")<!-- style="max-width: 500px; width: 100%" -->
</center>

## Geschafft! 🙌


<center>
![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
</center>
