<!--

author:   Hilke Domsch
email:    hilke.domsch@gkz-ev.de
version:  0.1.4
language: de
narrator: Deutsch Male

edit: true
date: 2026-01-28

icon: ../assets/img/Logo_234px.png
logo: ../assets/img/maler_werkzeug_tapetenkurs.jpg

comment:  Typische Tapezierwerkzeuge - Raumausstatter: GR-06 | Maler/Lackiererhandwerk

title: Tapezierwerkzeuge - Quiz für Interessierte, Neugierige & Auszubildende

link: ./style.css

import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md


tags:  Tapezieren,
       Werkzeuge,
       Tapezierwerkzeuge,
       Raumausstatter,
       Maler,
       Lackierer,
       Raumgestaltung,
       Vorrichten

-->

# Tapezierwerkzeuge - Überblickswissen

Beim Tapezieren<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 12pt; color: magenta;"--> entscheidet nicht nur handwerkliches Geschick über ein gutes Ergebnis.


Wer die Werkzeuge und ihre Einsatzbereiche kennt,

<!-- class="hash"-->
- kann Untergründe richtig vorbereiten,
- Tapeten fachgerecht zuschneiden und verkleben,
- Blasen und Nähte sauber nacharbeiten und
- Schäden an empfindlichen Wandbelägen und Tapeten vermeiden.


Gleichzeitig werden "Nebeneffekte" erreicht:

<!-- class="blueball"-->
- Erhöhung der Arbeitssicherheit,
- Reduzierung von Materialverschwendung
- Steigerung/Sicherung der Qualität

<br>

<!--class="highlight"-->
Testen Sie Ihr Wissen zu den wichtigsten Tapezierwerkzeugen!

------------

<br> <br>


<center>

![Tapezierwerkzeug](https://img.freepik.com/free-photo/old-construction-hand-tool-set-with-worker-hand-white-wooden-background_1150-6089.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/various-sizes-paint-brushes-flat-lay_9988852.htm#fromView=search&page=2&position=46&uuid=89cff885-29c8-41c6-a4c6-327cb7365c4f&query=tapezierwerkzeuge)")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

## Richtig/Falsch - Grundwissen zu Werkzeugen

<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die folgenden Aussagen in "richtig" und "falsch" ein.

-----------


<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [richtig]     (falsch) ]
- [    (X)           ( )    ]  Der Andrückspachtel<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> eignet sich nur für strapazierfähige Oberflächen wie Glasgewebe, Makulaturvlies oder Vliestapete.
- [    ( )           (X)    ] Ein Cuttermesser<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> ist beim Tapezieren nicht nötig, weil die Tapetenbahnen mit der Tapezierschere zugeschnitten werden.
- [    (X)           ( )    ]  Die Andrückwalze<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> wird aus weichem Kunststoff oder Moosgummi gefertigt, damit sie beim Andrücken die Tapete nicht beschädigt.
- [    ( )           (X)    ]  Das Senklot<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> wird vor allem zum Zuschneiden von Tapetenbahnen auf dem Tapeziertisch verwendet.
- [    (X)           ( )    ]  Bei der Wandklebetechnik von Vliestapeten eignen sich Farbroller<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> aus Kunstfasern<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> besser als Pinsel, um den Kleister aufzutragen.
- [    (X)           ( )    ]  Die Perforations- oder Igelwalze<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> wird vor allem dazu verwendet, alte Tapeten zu durchlöchern, damit Tapetenlöser besser eindringen kann.
- [    ( )           (X)    ]  Mit dem Zahnspachtel<!-- style="font-weight: bolder; font-size: 11pt; color: blue;"--> werden Tapetenbahnen an der Wand glattgestrichen und Luftblasen aus der Tapete herausgedrückt.

-------------------

<center>

![Malergeselle_mit_Werkzeug](../assets/img/e2f1b82b5bee2365d304b54b122c1227c879cdfd.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/high-angle-young-man-taking-break_6349572.htm)")<!-- style="max-width: 400px; width: 100%" -->

</center>

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 1

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Malerspachtel - zum Verspachtel und Glätten kleiner Schadstellen sowie zum Entfernen von Farb- und Tapetenresten
- [( )] Nahtzinken - zum Andrücken von Tapetennähten
- [( )] Schlagblatt - zum Anzeichnen gerader Linien
- [( )] Tapezierwischer - zum Andrücken von Tapeten
********************
Das gezeigte Werkzeug ist ein (Maler-)Metallspachtel, der vor allem zum Verspachteln und Entfernen von Farb- oder Tapetenresten dient.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
@Maler_Werkzeuge.Malerspachtel(20)\
<br>_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Japanspachtel: Es besitzt ein flexibles Stahl- oder Kunststoffblatt für feine Spachtelarbeiten.
- [( )] Tapezierspachtel: Sie dient zum Andrücken von Tapete.
- [( )] Schlagblatt: Es dient um Anzeichnen gerader Linien.
- [( )] Gleitfußmesser: Es ist ein besonderes Schneidwerkzeug speziell für den Einsatz beim Doppelnahtschnitt.
********************
Das gezeigte Werkzeug ist ein Japanspachtel. Es ist eine flexible Spachte für feine Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten. Sie gibt es in verschiedenen Größen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
@Maler_Werkzeuge.Japanspachtel_Set(20)\
<br>_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_

</div>
</section>

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 2

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Tapezierwischer - eine besonders weiche Bürste zum schonenden Andrücken von Papier- und Vliestapeten
- [( )] Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- [( )] Tapezierbürste - zum Reinigen des Fußbodens nach dem Tapezieren
- [( )] Tapezierbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
********************
Das gezeigte Werkzeug ist ein Tapezierwischer. Im Unterschied zur Tapezierbürste verfügt der Tapezierwischer über besonders weiche Bürsten. Damit können vor allem Papier- und Vliestapeten schonend angedrückt werden.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
@Maler_Werkzeuge.Tapezierbuerste(20)\
<br>_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Farbroller - zum Auftragen von Kleister auf die Wand bei der Wandklebetechnik, z. B. Vliestapeten
- [( )] Fusselroller - zum blasenfreien Andrücken der Tapete
- [( )] Staubrolle - zum Entfernen von Spinnweben und Staubpartikeln von den Wand- und Deckenflächen
- [( )] Andrückwalze - zum sanften Andrücken und Fixieren der Tapete
********************
Das gezeigte Werkzeug ist eine Farbrolle, um den Kleister (Tapetenleim) auf die Wand aufzutragen. Je kürzer der Flor, desto geringer die Spritzneigung.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
@Raumausstatter_Tapezierwerkzeuge.farbroller_klein(20)\
<br>_Quelle: Deutsches Tapeteninstitut, tapeten.de_

</div>
</section>

## Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 3

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Tapezierbürste - zum Andrücken und Glattstreichen robuster Tapeten wie Raufaser oder einfache Papiertapeten
- [( )] Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- [( )] Kleisterbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
- [( )] Frasenbürste - zum Herausstreichen von Luftblasen hinter der Tapete
********************
Das gezeigte Werkzeug ist eine Tapezierbürste. Sie hat festere, kürzere Borsten und eignet sich für robuste Tapeten zum Andrücken und Glattstreichen. Für Vliestapeten ist sie weniger geeignet.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Tapezierbürste](../assets/img/tapettenbuerste.jpg "[_Quelle: klebemeister.eu_](https://klebemeister.eu/products/tapezierburste-235x60mm)")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%; margin-left: 20px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>



<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Tapetenabreißer - mit leicht gezackter Kante zum Zuschneiden von Tapetenbahnen und zum Abreißen überstehender Tapeten
- [( )] Gleitfußmesser - speziell für den Doppelnahtschnitt
- [( )] Cuttermesser - zum präzisen Schneiden mit abbrechenbaren Klingen
- [( )] Beschneidekante - zum unteren Beschnitt an der Sockelleiste
********************
Das gezeigte Werkzeug ist ein Tapetenabreißer, der mit seiner leicht gezackten Kante zum Zuschneiden von Tapetenbahnen sowie zum Entfernen alter Reste verwendet wird.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Tapetenabreißer](../assets/img/zackenbrett_in_gross.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz_")<!--style="max-width: 350px; width: 100%; margin-left: -20px; margin-top:-100px;" -->

![Detail_Tapetenabreißer](../assets/img/zackenbrett_fuer_raumausstatter.jpg)<!--style="max-width: 200px; width: 100%;  margin-top:-100px;" -->

</div>
</section>

## Weitere Fragen - Tapezierwerkzeuge

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

><!--style="color: red; font-weight: bolder"-->Es sind drei Aussagen richtig!

<!-- class="highlight" -->
Wofür wird ein Metallspachtel beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [[X]] zum Abkratzen von alten Farb-, Tapeten- oder Putzresten
- [[ ]] zum Andrücken von Tapetennähten
- [[X]] zum Auskratzen von Putzrissen
- [[ ]] als Hilfsmittel zum Anzeichnen gerader Linien an Wand und Decke
- [[X]] zum Verspachteln und Glätten kleiner Schadstellen
********************
Der (Maler-)Metallspachtel ist ein vielseitiges Werkzeug zur Untergrundvorbereitung. Es wird vor allem zum Verspachteln und zum Entfernen von Tapeten-, Farb- oder Putzresten genutzt.
********************

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Igel- oder Perforationswalze- zum Löchern alter Tapeten, damit Tapetenlöser besser eindringen können
- [( )] Andrückwalze - zum festen Andrücken robuster Tapetenbahnen
- [( )] Nahtroller - zum festen Andrücken von Tapetennähten
- [( )] Tapezierroller - zum Anrauen des Untergrundes
********************
Das gezeigte Werkzeug ist eine Igel- oder Perforationswalze zum Entfernen von Tapeten, wobei nadelspitze Stahlstifte die Tapetenschicht zum leichteren Eindringen von Wasser oder Dampf durchlöchern.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Igelwalze](../assets/img/Igelwalze_KD.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz_")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%; margin-left: 20px; margin-top:30px;" -->

</div>
</section>

## Zusatzfragen - Tapezierarbeiten

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche persönliche Schutzmaßnahme ergreifen Sie beim Tapezieren von Räumen mit elektrischen Anschlussmöglichkeiten?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] Sicherungen ausschalten
- [( )] Ich schließe zur Unterstützung meiner Arbeit ein elektrisches Gerät an, z. B. ein Tapeten-Abdampfgerät.
- [( )] Ich arbeite mit Schutzhandschuhen.
- [( )] Ich ziehe alle Stecker der Endgeräte und schalte das Licht aus.
********************
Die elektrischen Anschlüsse sind stromlos zu schalten = Ausschalten aller Sicherungen.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![nachdenkender_Malerlehrling](../assets/img/arschidegt.jpg "[_Quelle: Freepik_](https://www.freepik.com/free-photo/front-view-young-man-thinking-with-copy-space_6349578.htm)")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%; margin-left: 20px; margin-top:30px;" -->

</div>
</section>

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Aussage wird mit diesem Tapetensymbol getroffen?

<!--
data-randomize
data-solution-button="off"
data-max-trials="3"
-->
- [(X)] sehr gute Lichtbeständigkeit
- [( )] ausgezeichnete Lichtbeständigkeit
- [( )] gute Lichtbeständigkeit
- [( )] normale Lichtbeständigkeit
- [( )] ausreichende Lichtbeständigkeit
********************
Das gezeigte Symbol steht für sehr gute Lichtbeständigkeit der Farben.
********************

</div>
<div class="flex-child-2 center">
@Farbbestaendigkeit_gegen_Licht.Sehr_Gut_Lichtbestaendig(10)\
<br>_Quelle: Deutsches Tapeteninstitut_

</div>
</section>

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
