<!--

author:   Hilke Domsch
email:    hilke.domsch@gkz-ev.de
version:  0.1.5
language: de
narrator: Deutsch Male

edit: true
date: 2026-01-22

icon: ../assets/img/Logo_234px.png
logo: ../assets/img/woodwall_corner.jpg
attribute: "Quelle Titlebild: pixabay"

comment:  Kurs zu den im Gestellbau für Polstermöbel übliche Holzverbindungen

title: "R3/06 Holzverbindungen im Polstermöbelbau - Überblickswissen"

link: ./style.css

import: https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_DragAndDrop_Template/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Piktogramme/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Textilpflegesymbole/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/LiaScript_ImageQuiz/refs/heads/main/README.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/makros.md
        https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Tapetensymbole/refs/heads/main/makros.md


tags:   Polstern,
        Polstermöbel,
        Gestellbau,
        Polstergestellbau,
        Holzverbindung,
        Holz,
        Raumausstatter

-->

# Holzverbindungen im Polstermöbelbau - Überblickswissen

Holzverbindungen sind ein wichtiger Bestandteil von Polstermöbeln.\
Sie sorgen dafür, dass Gestelle

<!-- class="bluefolder"-->
- stabil
- belastbar
- langlebig

<br>

sind - auch dann, wenn sie später nicht mehr sichtbar sind.\

Als angehende Raumausstatterin bzw. angehender Raumausstatter sollten Sie die wichtigsten Holzverbindungen

<!-- class="intdes"-->
- erkennen
- benennen
- unterscheiden können.

<br>

In diesem Quiz testen Sie Ihr Grundwissen zu

<!-- class="blueball"-->
- typischen Holzverbindungen
- deren Grundprinzip
- Einsatz im Polstermöbelbau

<br>
<!--class="highlight"-->
Viel Erfolg!
------------

<br> <br>


<center>

![Polster_Sudenn](../assets/img/Holzverb_Couchrahmen.jpg "[_Quelle: Sudenn Holzbearbeitung_](https://sudenn-holzbearbeitung.de/)")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

## Erkennen & Benennen von typischen Holzverbindungen

Auf den folgenden Seiten sehen Sie Abbildungen von 6 typischen Holzverbindungen bei Vollholzgestellen:

<!-- class="hash" -->
- Dübelverbindung
- Zapfenverbindung
- Schlitz-Zapfen-Verbindung
- offene Zinkung
- überblattete Verbindung
- durchbohrte und gezapfte Verbindung

<br>

<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie jeweils das Bild der richtigen Holzverbindung zu.

-----

<br> <br>


<center>

![Lochzapfen](../assets/img/Holzverb_rund_durch.jpg "_Lochzapfen - abgesetzt und durchbohrt, mit Rundzapfen verkeilt; Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>


### Holzverbindung 1

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Dübelverbindung
- [(X)] durchbohrte und gezapfte Verbindung
- [( )] offene Zinkung
- [( )] überblattete Verbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![durchbohrt_und_gezapft](../assets/img/Holzverb_rund_durch_auseinander.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![durchbohrt_und_gezapft_fertig](../assets/img/Holzverb_rund_durch_unfertig.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 450px; width: 100%" -->

</center>

### Holzverbindung 2

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [(X)] gedübelte Verbindung
- [( )] durchbohrte und gezapfte Verbindung
- [( )] gezinkte Verbindung
- [( )] Schlitz-Zapfen-Verbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Dübelverbindung](../assets/img/Holzverb_duebel_zoom.jpg "_Quelle:HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![Dübelverbindung_groß](../assets/img/Holzverb_duebel.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

### Holzverbindung 3

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [(X)] Schlitz-Zapfen-Verbindung
- [( )] Dübelverbindung
- [( )] durchbohrte und gezapfte Verbindung
- [( )] überblattete Verbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Schlitzverbindung](../assets/img/Holzverb_platten.jpg "_Quelle:HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![Schlitzverbindung_fertig](../assets/img/Holzverb_platten_fertig.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

### Holzverbindung 4

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [( )] Schlitz-Zapfen-Verbindung
- [( )] Zapfen-Verbindung
- [(X)] offene Zinkung
- [( )] Dübelverbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Zinkung](../assets/img/Holzverb_zinken_auseinander.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![Zinkung_klein](../assets/img/Holzverb_zinken.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

### Holzverbindung 5

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [( )] durchbohrte und gezapfte Verbindung
- [( )] Dübelverbindung
- [( )] Zapfenverbindung
- [(X)] überblattete Verbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">
![Überplattung](../assets/img/Holzverb_glue_auseinander.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![Überplattung_fertig](../assets/img/Holzverb_glue.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

### Holzverbindung 6

<section class="flex-container border">
<div class="flex-child">

<!-- class="highlight" -->
Welche Holzverbindung ist abgebildet?

<!-- data-randomize -->
- [( )] geschlitzte Verbindung
- [(x)] gezapfte Verbindung
- [( )] gedübelte Verbindung
- [( )] überblattete Verbindung

</div>
<div class="flex-child-2 center">

![Zapfverbindung](../assets/img/Holzverb_zapfen.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left:-50px; margin-top:10px;" -->

</div>
</section>

<center>

![Zapfenverbindung_fertig](../assets/img/Holzverb_zapfen_durch.jpg "_Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling_")<!-- style="max-width: 550px; width: 100%" -->

</center>

## Anwendung von Holzverbindungen im Polstergestellbau



<!-- class="highlight" -->
Ordnen Sie die folgenden Aussagen in "richtig" und "falsch" ein.

-----------


<!-- data-randomize data-show-partial-solution -->
- [  [richtig]     (falsch) ]
- [    (X)           ( )    ]  Holzverbindungen im Polstergestellbau müssen hohe Belastungen aushalten.
- [    ( )           (X)    ]  Die überplattete Verbindung wird ausschließlich bei Vollholz- bzw. Sichtholzgestellen verwendet.
- [    (X)           ( )    ]  Gedübelte Verbindungen zeichnen sich durch eine hohe Stabilität, einfache Fertigung und Ästhetik aus.
- [    ( )           (X)    ]  Die durchbohrte und gezapfte Verbindung eignet sich für weniger beanspruchte Gestellteile.
- [    (X)           ( )    ]  Die Wahl der Holzverbindung hängt im Polstergestellbau auch davon ab, ob das Gestell sichtbar bleibt oder nicht.
- [    (X)           ( )    ]  Die (Schlitz-)Zapfen-Verbindung wird aufgrund der hohen Stabilität und schönen Optik oft bei Sichtholzgestellen eingesetzt.
- [    ( )           (X)    ]  Die gezinkte Verbindung ist die am häufigsten eingesetzte Holzverbindung im Polstergestellbau.

-------------------

<center>

![Holzverbindung_Stuhl_KI](../assets/img/Holzverb_Stuhl.jpg "_Quelle: KI generiert, bearbeitet GKZ_")<!-- style="max-width: 350px; width: 100%" -->

</center>

## Geschafft 🎉

![Jubel](../assets/img/colorfull_jumping.jpg "_Quelle: Pixabay, geralt_")
